---
import BaseLayout from '@/layouts/BaseLayout.astro';
import Header from '@/components/common/Header.astro';
import Footer from '@/components/common/Footer.astro';
---

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "name": "Realflex | สายอ่อนสแตนเลส",
  "description": "จำหน่ายRealflex สายอ่อนสแตนเลสคุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล",
  "image": "https://dealplustech.co.th/images/products-cropped/realflex_000C.jpg",
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://dealplustech.co.th/realflex",
    "priceCurrency": "THB",
    "availability": "https://schema.org/InStock"
  }
}
</script>

<BaseLayout title="Realflex | สายอ่อนสแตนเลส" description="จำหน่ายRealflex สายอ่อนสแตนเลสคุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล">
  <Header slot="header" />
  
  <main class="bg-white min-h-screen">
    <!-- Product Hero Section -->
    <section class="hero-gradient py-16">
      <div class="container-custom">
        <div class="grid lg:grid-cols-2 gap-12 items-center">
          <div class="order-2 lg:order-1">
            <div class="card-glass p-2">
              <img src="/images/products-cropped/realflex_000C.jpg" alt="Realflex" class="w-full h-auto rounded-xl" width="600" height="400" loading="eager" fetchpriority="high" decoding="sync" onerror="this.src='/images/logo/dealplustech-logo.png'" />
            </div>
          </div>
          
          <div class="order-1 lg:order-2">
            <span class="inline-block px-4 py-1.5 bg-white/20 text-white rounded-full text-sm font-medium mb-4">
              สายอ่อนสแตนเลส
            </span>
            <h1 class="text-3xl sm:text-4xl lg:text-5xl font-bold text-white mb-4">Realflex | สายอ่อนสแตนเลส</h1>
            <h2 class="text-xl sm:text-xl md:text-2xl text-white/80 mb-8">Stainless Steel Flexible Hose Fitting</h2>
            
            <div class="flex flex-wrap gap-4 mb-8">
              <a href="https://line.me/ti/p/~dealplustech" target="_blank" class="btn-white flex items-center gap-2">
                <span>แชท Line</span>
              </a>
              <a href="tel:0905551415" class="btn-white flex items-center gap-2">
                <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M3 5a2 2 0 012-2h3.28a1 1 0 01.948.684l1.498 4.493a1 1 0 01-.502 1.21l-2.257 1.13a11.042 11.042 0 005.516 5.516l1.13-2.257a1 1 0 011.21-.502l4.493 1.498a1 1 0 01.684.949V19a2 2 0 01-2 2h-1C9.716 21 3 14.284 3 6V5z"/>
                </svg>
                <span>090-555-1415</span>
              </a>
            </div>
            
            <div class="flex flex-wrap gap-6">
              <div class="flex items-center gap-2 text-white/80">
                <svg class="w-5 h-5 text-white" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span>คุณภาพสูง มาตรฐานอุตสาหกรรม</span>
              </div>
              <div class="flex items-center gap-2 text-white/80">
                <svg class="w-5 h-5 text-white" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span>ราคาโรงงาน คุ้มค่า</span>
              </div>
              <div class="flex items-center gap-2 text-white/80">
                <svg class="w-5 h-5 text-white" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span>จัดส่งรวดเร็ว ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล</span>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <section id="product-specs" class="section bg-white">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8">รายละเอียดสินค้า</h2>
          <div class="prose prose-lg max-w-none">
            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/realflex/realflex-001.png" alt="Realflex" class="max-w-md w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="400" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              <strong>Realflex®</strong> สายอ่อนสแตนเลส ผลิตโดยบริษัท Realflex Pipetec Co Ltd นำเสนอโซลูชันที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับอุตสาหกรณ์ดับเพลิงแบบสเปร์เกลอร์ สาย Realflex® ผลิตจากสแตนเลส AISI Grade 304 ที่ทนต่อการกัดกร่อน มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมน็อตหกเหลี่ยมสองตัวและโอริงซีลคุณภาพสูง ทดสอบแรงดันแตกที่ 70 bar/875 psi ที่อุณหภูมิห้อง ให้ความยืดหยุ่น ความทนทาน และความน่าเชื่อถือสูง
            </p>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ชุดสาย Realflex® มาพร้อมระบบแบร็คเก็ตโลหะชุบสังกะสีน้ำหนักเบาออกแบบพิเศษ ทำให้การติดตั้งรวดเร็ว ปลอดภัย และคุ้มค่าสำหรับทุกโครงการ
            </p>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              <strong>สายอ่อน Realflex®</strong> เป็นอนาคตของอุตสาหกรรมสเปร์เกลอร์ — ที่เชื่อถือได้ ใช้งานง่าย คุ้มค่า ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
            </p>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              ระบบสายอ่อน Realflex® สำหรับระบบดับเพลิงอัตโนมัติสามารถติดตั้งเข้ากับท่อน้ำประปาหลักและปลายหัวสเปร์เกลอร์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ สามารถติดตั้งได้รวดเร็วในการใช้งานสเปร์เกลอร์หลากหลายรูปแบบ รวมถึง:
            </p>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700">
              <li>อาคารที่มีระบบเพดานแขวน เช่น อาคารราชการ สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร ฯลฯ</li>
              <li>ระบบสเปร์เกลอร์ห้องปลอดเชื้อในอุตสาหกรรมเครื่องจักรแม่นยำสูง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมอวกาศ อุตสาหกรรมเคมีบริสุทธิ์ อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการแพทย์ และห้องปฏิบัติการชีววิทยา</li>
              <li>ระบบดับเพลิงแบบท่อในโรงงานพลังงาน โรงรีดเหล็ก อุตสาหกรรมถ่านหินและเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมไม้และกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม</li>
            </ul>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              สายอ่อน Realflex® สำหรับระบบดับเพลิงอัตโนมัติออกแบบตามมาตรฐาน NFPA13/13D/13R และ EN12845 ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL 2443 และ FM 1637
            </p>

            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/realflex/realflex-003.png" alt="Realflex Detail" class="max-w-sm w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="350" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
              <img src="/images/realflex/realflex-002.png" alt="Realflex Application" class="max-w-md w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="400" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">คุณสมบัติเด่น</h3>
            
            <div class="grid md:grid-cols-2 gap-6 my-8">
              <div class="bg-gray-50 p-6 rounded-lg">
                <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-3">ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ</h4>
                <p class="text-base text-secondary-700">สายอ่อน Realflex® ผลิตจากสแตนเลส AISI 304 ที่ทนต่อการกัดกร่อนพร้อมข้อต่อและซีลคุณภาพสูง สายทุกเส้นผ่านการทดสอบการรั่วซึม 100% ก่อนออกจากโรงงาน แรงดันใช้งาน 14bar/200psi ทดสอบแรงดันแตกที่ 70bar/875psi และทนอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมถึง 107°C/225°F</p>
              </div>
              <div class="bg-gray-50 p-6 rounded-lg">
                <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-3">ติดตั้งง่าย</h4>
                <p class="text-base text-secondary-700">ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งสาย Realflex® ไม่ต้องตัด ไม่ต้องเกลียว เพียงใช้ประแจ �ไขควง และเทปซีลท่อ ก็สามารถติดตั้งสาย Realflex® ได้อย่างรวดเร็ว สายอ่อนที่มีเอกลักษณ์ของ Realflex® ร่วมกับข้อต่อลด 90° และตัวลดขนาด ช่วยให้ติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ง่าย</p>
              </div>
              <div class="bg-gray-50 p-6 rounded-lg">
                <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-3">ประหยัดค่าใช้จ่าย</h4>
                <p class="text-base text-secondary-700">การออกแบบสายอ่อน Realflex® ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเวลาเมื่อเทียบกับระบบท่อแข็งแบบดั้งเดิม การทดสอบในโรงงานแสดงให้เห็นว่าการติดตั้งสาย Realflex® ลดเวลาการติดตั้งอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับระบบท่อแข็ง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>
              </div>
              <div class="bg-gray-50 p-6 rounded-lg">
                <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-3">เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</h4>
                <p class="text-base text-secondary-700">ไม่มีของเสีย ไม่ต้องตัด สายอ่อน Realflex® สามารถปรับรูปร่างและย้ายตำแหน่งให้เหมาะกับตำแหน่งสเปร์เกลอร์บนเพดานได้โดยไม่ต้องระบายน้ำออกจากระบบ ไม่มีการเคลื่อนตัวของสเปร์เกลอร์หลังการทดสอบแรงดัน ขจัดความจำเป็นของแหวนขนาดใหญ่รอบสเปร์เกลอร์</p>
              </div>
              <div class="bg-gray-50 p-6 rounded-lg col-span-2">
                <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-3">ทนแผ่นดินไหว</h4>
                <p class="text-base text-secondary-700">สายอ่อนสแตนเลส Realflex® ในกรณีเกิดแผ่นดินไหวสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ช่วยให้ระบบสเปร์เกลอร์รักษาการทำงานปกติ</p>
              </div>
            </div>
            <p class="text-base text-secondary-600 italic mt-4">
              *หมายเหตุ: ก่อนการติดตั้งและบำรุงรักษา กรุณาอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำการติดตั้ง (รหัสสิ่งพิมพ์ RF-Pub-100) อย่างละเอียด การงอสายต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้ง
            </p>

            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/realflex/realflex-005.png" alt="Why Realflex" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">ทำไมต้องเลือก Realflex?</h3>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-3 text-lg text-secondary-700">
              <li>Realflex® ให้ความยาวเพิ่มอีก 25% สำหรับท่อปล่อย (สูงสุด 140 มม.) และความสูงเพิ่มอีก 50% สำหรับแบร็คเก็ตด้านข้าง (102 มม.) สร้างโซลูชันสำหรับการติดตั้งสเปร์เกลอร์ทุกรูปแบบ รวมถึงสเปร์เกลอร์แบบเพนเดนต์เรียบหรือซ่อน</li>
              <li>ท่อปล่อยที่มีร่องเก็บและการออกแบบแบร็คเก็ตด้านข้างที่เป็นเอกลักษณ์ ทำงานกับระบบเพดาน T-bar และโครงไม้หรือโลหะทุกรูปแบบ</li>
              <li>สกรูและโบลท์ยึดทุกตัวมีหัวปีก ช่วยเพิ่มความเร็วในการติดตั้ง</li>
              <li>เพียงเติมสกรูแผ่นโลหะ 4 ตัว ก็สร้างการติดตั้งที่ทนการงัดแงะได้</li>
              <li>บาร์สี่เหลี่ยมรองรับที่หนากว่าคู่แข่ง 50% ด้วยความหนา 1.20 มม. / 3/64 นิ้ว ให้ความแข็งแรงและความเสถียรที่ดีกว่าของหัวสเปร์เกลอร์ระหว่างการติดตั้ง การเพิ่มแรงดัน หรือการทำงาน</li>
              <li>สาย Realflex® แต่ละเส้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงวันที่ผลิตและกะการผลิต</li>
              <li>แบร็คเกัตประกอบสำเร็จพร้อมบาร์สี่เหลี่ยมมีจำหน่ายตามคำขอ</li>
            </ul>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค</h3>
            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/realflex/realflex-030.png" alt="Technical Spec 1" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
              <img src="/images/realflex/realflex-031.png" alt="Technical Spec 2" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
              <img src="/images/realflex/realflex-032.png" alt="Technical Spec 3" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
              <img src="/images/realflex/realflex-033.png" alt="Technical Spec 4" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
              <img src="/images/realflex/realflex-034.png" alt="Technical Spec 5" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">โครงสร้างและข้อมูลวัสดุ</h3>
            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/realflex/realflex-035.png" alt="Structure & Material" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">อุปกรณ์เสริม</h3>
            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/realflex/realflex-020.png" alt="Accessories 1" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
              <img src="/images/realflex/realflex-021.png" alt="Accessories 2" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (ต่อ)</h3>
            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/realflex/realflex-023.png" alt="Technical Spec Continued 1" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
              <img src="/images/realflex/realflex-024.png" alt="Technical Spec Continued 2" class="max-w-2xl w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="700" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">ใช้ Realflex® Radius Gauge ตรวจสอบการงอของสาย</h3>
            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/realflex/realflex-025.png" alt="Radius Gauge" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">การงอสาย ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง?</h3>
            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/realflex/realflex-026.png" alt="Hose Bending" class="max-w-2xl w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="700" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>

    <!-- Product Overview Section -->
    <section class="section bg-gray-50">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-6">ผลิตภัณฑ์ Realflex®</h2>
          <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mb-8">
            Realflex® นำเสนอผลิตภัณฑ์สายอ่อนสแตนเลสหลากหลายรุ่นสำหรับอุตสาหกรรมดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำ แต่ละรุ่นออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกัน
          </p>
          
          <div class="grid md:grid-cols-2 gap-6">
            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm">
              <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-3">Realflex® Standard</h3>
              <p class="text-base text-secondary-700">สายอ่อนสแตนเลสรุ่นมาตรฐาน เหมาะสำหรับระบบสเปร์เกลอร์ทั่วไปในอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย</p>
              <ul class="mt-3 text-sm text-secondary-600 space-y-1">
                <li>• ขนาด: DN15 - DN32 (1/2" - 1 1/4")</li>
                <li>• แรงดันใช้งาน: 14 bar (200 psi)</li>
                <li>• วัสดุ: AISI 304 Stainless Steel</li>
              </ul>
            </div>
            
            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm">
              <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-3">Realflex® High Pressure</h3>
              <p class="text-base text-secondary-700">สายอ่อนสำหรับระบบที่ต้องการแรงดันสูง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหนัก</p>
              <ul class="mt-3 text-sm text-secondary-600 space-y-1">
                <li>• ขนาด: DN15 - DN40 (1/2" - 1 1/2")</li>
                <li>• แรงดันใช้งาน: 20 bar (290 psi)</li>
                <li>• วัสดุ: AISI 316L Stainless Steel</li>
              </ul>
            </div>
            
            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm">
              <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-3">Realflex® Quick Connect</h3>
              <p class="text-base text-secondary-700">รุ่นติดตั้งรวดเร็วด้วยระบบแบร็คเก็ตในตัว ลดเวลาการติดตั้งอย่างมาก</p>
              <ul class="mt-3 text-sm text-secondary-600 space-y-1">
                <li>• ระบบ Bracket ในตัว</li>
                <li>• เข้ากันได้กับ T-bar Ceiling</li>
                <li>• ปรับระดับได้ง่าย</li>
              </ul>
            </div>
            
            <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm">
              <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-3">อุปกรณ์เสริม Realflex®</h3>
              <p class="text-base text-secondary-700">อุปกรณ์ติดตั้งครบวงจรสำหรับทุกโครงการ</p>
              <ul class="mt-3 text-sm text-secondary-600 space-y-1">
                <li>• Bracket Mounting Kit</li>
                <li>• Radius Gauge (ตรวจสอบการงอ)</li>
                <li>• reducer และ Elbow 90°</li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>

    <!-- Application Guide Section -->
    <section class="section bg-white">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-6">การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม</h2>
          <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mb-8">
            สายอ่อน Realflex® ถูกออกแบบและทดสอบเพื่อรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่อาคารทั่วไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมพิเศษ
          </p>
          
          <div class="space-y-6">
            <div class="border-l-4 border-primary-500 pl-6">
              <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-2">ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)</h3>
              <p class="text-base text-secondary-700">เชื่อมต่อระหว่างท่อน้ำประปาหลักและหัวสเปร์เกลอร์ ใช้ในอาคารทุกประเภทที่ต้องการระบบดับเพลิงอัตโนมัติ</p>
            </div>
            
            <div class="border-l-4 border-primary-500 pl-6">
              <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-2">อาคารพาณิชย์</h3>
              <p class="text-base text-secondary-700">ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์การค้า และอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่</p>
            </div>
            
            <div class="border-l-4 border-primary-500 pl-6">
              <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-2">โรงงานอุตสาหกรรมพิเศษ</h3>
              <p class="text-base text-secondary-700">โรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมเคมีบริสุทธิ์ นิวเคลียร์ อาหารและเครื่องดื่ม ยา และห้องปฏิบัติการชีววิทยา</p>
            </div>
            
            <div class="border-l-4 border-primary-500 pl-6">
              <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-2">โรงงานพลังงาน</h3>
              <p class="text-base text-secondary-700">โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงรีดเหล็ก และโรงงานประมวลผลพลังงานทุกประเภท</p>
            </div>
            
            <div class="border-l-4 border-primary-500 pl-6">
              <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-2">พื้นที่เสี่ยงภัย</h3>
              <p class="text-base text-secondary-700">โรงงานเคมี โรงงานถ่านหิน เหมืองแร่ โรงไม้และกระดาษ ที่ต้องการระบบดับเพลิงพิเศษ</p>
            </div>
            
            <div class="border-l-4 border-primary-500 pl-6">
              <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-2">การใช้งานพิเศษ</h3>
              <p class="text-base text-secondary-700">รองรับการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ใช้ในพื้นที่ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง และติดตั้งในพื้นที่จำกัด</p>
            </div>
          </div>
          
          <div class="mt-8 p-6 bg-primary-50 rounded-lg">
            <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-3">มาตรฐานที่ได้รับ</h3>
            <div class="flex flex-wrap gap-3">
              <span class="px-4 py-2 bg-white rounded-full text-sm font-medium text-primary-700">NFPA 13</span>
              <span class="px-4 py-2 bg-white rounded-full text-sm font-medium text-primary-700">NFPA 13D</span>
              <span class="px-4 py-2 bg-white rounded-full text-sm font-medium text-primary-700">NFPA 13R</span>
              <span class="px-4 py-2 bg-white rounded-full text-sm font-medium text-primary-700">EN 12845</span>
              <span class="px-4 py-2 bg-white rounded-full text-sm font-medium text-primary-700">UL 2443</span>
              <span class="px-4 py-2 bg-white rounded-full text-sm font-medium text-primary-700">FM 1637</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>

    <!-- FAQ Section -->
    <section class="section bg-gray-50">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-6">คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Realflex®</h2>
          
          <div class="space-y-4">
            <div class="bg-white rounded-lg shadow-sm overflow-hidden">
              <div class="p-6">
                <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-3">1. Realflex® ทนแรงดันได้เท่าไหร่?</h3>
                <p class="text-base text-secondary-700">สายอ่อน Realflex® มีแรงดันใช้งานที่ 14 bar (200 psi) และทดสอบแรงดันแตกที่ 70 bar (875 psi) ที่อุณหภูมิห้อง ทนอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมได้ถึง 107°C (225°F)</p>
              </div>
            </div>
            
            <div class="bg-white rounded-lg shadow-sm overflow-hidden">
              <div class="p-6">
                <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-3">2. ติดตั้ง Realflex® ยากไหม?</h3>
                <p class="text-base text-secondary-700">การติดตั้ง Realflex® ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ไม่ต้องตัด ไม่ต้องเกลียว เพียงใช้ประแจ ขวาน และเทปซีลท่อ สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องระบายน้ำออกจากระบบ</p>
              </div>
            </div>
            
            <div class="bg-white rounded-lg shadow-sm overflow-hidden">
              <div class="p-6">
                <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-3">3. Realflex® เหมาะกับการใช้งานในอาคารประเภทใด?</h3>
                <p class="text-base text-secondary-700">เหมาะสำหรับอาคารทุกประเภทที่ติดตั้งระบบสเปร์เกลอร์ รวมถึงอาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม รองรับการติดตั้งกับเพดาน T-bar และโครงสร้างทุกรูปแบบ</p>
              </div>
            </div>
            
            <div class="bg-white rounded-lg shadow-sm overflow-hidden">
              <div class="p-6">
                <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-3">4. Realflex® มีความทนทานเท่าไหร่?</h3>
                <p class="text-base text-secondary-700">สายอ่อน Realflex® ผลิตจากสแตนเลส AISI 304 ที่ทนต่อการกัดกร่อน และผ่านการทดสอบการรั่วซึม 100% ก่อนออกจากโรงงาน แต่ละเส้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงวันที่ผลิตและกะการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้</p>
              </div>
            </div>
            
            <div class="bg-white rounded-lg shadow-sm overflow-hidden">
              <div class="p-6">
                <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-3">5. ซื้อ Realflex® จากที่ไหนได้?</h3>
                <p class="text-base text-secondary-700">จำหน่าย Realflex® ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศ สามารถติดต่อผ่าน Line @dealplustech หรือโทร 090-555-1415 เพื่อสอบถามราคาและข้อมูลผลิตภัณฑ์ จัดส่งสินค้าฟรีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล</p>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <section class="cta-gradient py-16">
      <div class="container-custom text-center">
        <h2 class="text-xl sm:text-2xl font-bold text-white mb-6">สนใจสินค้าของเรา?</h2>
        <p class="text-lg text-white/80 mb-8 max-w-2xl mx-auto">
          ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำแนะนำและราคาพิเศษ
        </p>
        <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4">
          <a href="https://line.me/ti/p/~dealplustech" target="_blank" class="btn-white">
            Line: @dealplustech
          </a>
          <a href="tel:0905551415" class="btn-white">
            โทร 090-555-1415
          </a>
        </div>
        <p class="text-base text-white/70 mt-8">
          <strong>โทร:</strong> 090-555-1415 &nbsp;|&nbsp; <strong>Line Id:</strong> dealplustech &nbsp;|&nbsp; <strong>E-mail:</strong> dealplustech@gmail.com
        </p>
      </div>
    </section>
  </main>
  
  <Footer slot="footer" />
</BaseLayout>
