---
import BaseLayout from '@/layouts/BaseLayout.astro';
import Header from '@/components/common/Header.astro';
import Footer from '@/components/common/Footer.astro';
---

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "name": "กรู๊ฟท่อ (Groove Coupling)",
  "description": "จำหน่ายกรู๊ฟท่อ (Groove Coupling) คุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล",
  "image": "https://dealplustech.co.th/images/products-cropped/mech_000C.jpg",
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://dealplustech.co.th/groove-coupling",
    "priceCurrency": "THB",
    "availability": "https://schema.org/InStock"
  }
}
</script>

<BaseLayout title="กรู๊ฟท่อ (Groove Coupling)" description="จำหน่ายกรู๊ฟท่อ (Groove Coupling) คุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล">
  <Header slot="header" />
  
  <main class="bg-white min-h-screen">
    <!-- Product Hero Section -->
    <section class="hero-gradient py-16">
      <div class="container-custom">
        <div class="grid lg:grid-cols-2 gap-12 items-start">
          <div class="lg:sticky lg:top-24">
            <div class="card-glass p-8">
              <img src="/images/products-cropped/mech_000C.jpg" alt="กรู๊ฟท่อ" class="w-full h-auto rounded-xl" width="600" height="400" loading="eager" fetchpriority="high" decoding="sync" onerror="this.src='/images/logo/dealplustech-logo.png'" />
            </div>
          </div>
          
          <div>
            <span class="inline-block px-4 py-1.5 bg-white/20 text-white rounded-full text-sm font-medium mb-4">
              กรู๊ฟท่อ
            </span>
            <h1 class="text-3xl sm:text-4xl lg:text-5xl font-bold text-white mb-4">กรู๊ฟท่อ (Groove Coupling)</h1>
            <p class="text-lg sm:text-xl text-white/80 mb-8 leading-relaxed">
              จำหน่ายกรู๊ฟท่อ (Groove Coupling) คุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
            </p>
            
            <div class="flex flex-wrap gap-4 mb-8">
              <a href="https://line.me/ti/p/~dealplustech" target="_blank" class="btn-white flex items-center gap-2">
                <span>แชท Line</span>
              </a>
              <a href="tel:0905551415" class="btn-white flex items-center gap-2">
                <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M3 5a2 2 0 012-2h3.28a1 1 0 01.948.684l1.498 4.493a1 1 0 01-.502 1.21l-2.257 1.13a11.042 11.042 0 005.516 5.516l1.13-2.257a1 1 0 011.21-.502l4.493 1.498a1 1 0 01.684.949V19a2 2 0 01-2 2h-1C9.716 21 3 14.284 3 6V5z"/>
                </svg>
                <span>090-555-1415</span>
              </a>
            </div>
            
            <div class="space-y-4">
              <div class="flex items-start space-x-3">
                <svg class="w-6 h-6 text-white mt-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span class="text-lg text-white/80">คุณภาพสูง มาตรฐานอุตสาหกรรม</span>
              </div>
              <div class="flex items-start space-x-3">
                <svg class="w-6 h-6 text-white mt-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span class="text-lg text-white/80">ราคาโรงงาน คุ้มค่า</span>
              </div>
              <div class="flex items-start space-x-3">
                <svg class="w-6 h-6 text-white mt-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span class="text-lg text-white/80">จัดส่งรวดเร็ว ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล</span>
              </div>
              <div class="flex items-start space-x-3">
                <svg class="w-6 h-6 text-white mt-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span class="text-lg text-white/80">รับประกันสินค้า</span>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Product Details -->
    <section class="section">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8 text-center">ข้อดีของการใช้กรู๊ฟท่อ</h2>
          <div class="prose prose-lg max-w-none">
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              <strong>กรู๊ฟท่อ</strong> ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังคล่องตัวรองรับการออกแบบที่หลากหลายตามแต่สภาพหน้างาน สามารถโยกย้าย เปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้ง หรือขยายไลน์ท่อเพิ่มเติม รวมทั้งถอดทำความสะอาดและประกอบเข้าใหม่ได้โดยง่าย
            </p>
            
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mt-6">
              กรู๊ฟท่อสามารถรับแรงสั่นสะเทือนและแรงกดจากแผ่นดินไหวได้ดี อีกทั้งยังสามารถดูดซับเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับแรงดันได้สูง 300 - 735 psi (การทนแรงดันจะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Coupling ที่เลือกใช้)
            </p>
            
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mt-6">
              ข้อต่อกรู๊ฟมี PE เคลือบผิวด้านใน คงคุณสมบัติเด่นของท่อไซเลอร์ไว้ครบถ้วน จึงมั่นใจว่าน้ำที่ไหลผ่านจะปลอดสนิม อีกทั้งแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Installation Section -->
    <section class="section bg-gray-50">
      <div class="container-custom">
        <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-12 text-center">วิธีการติดตั้ง</h2>
        
        <!-- Step 1: Grooved -->
        <div class="mb-16">
          <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8 flex items-center">
            <span class="bg-primary-600 text-white w-10 h-10 rounded-full flex items-center justify-center mr-4 text-lg">1</span>
            การกรู๊ฟท่อ (Grooved)
          </h3>
          
          <!-- Machine Image -->
          <div class="bg-gray-50 rounded-2xl p-8 mb-8">
            <div class="max-w-3xl mx-auto text-center">
              <img src="/images/groove-coupling/G1.png" alt="เครื่องกรู๊ฟท่อไซเลอร์" class="w-full h-auto rounded-lg mb-6" style="max-height: 300px; object-fit: contain;" width="800" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
              <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-2">เครื่องกรู๊ฟท่อไซเลอร์</h4>
              <p class="text-secondary-600">หมายเหตุ: การ Grooved ท่อ Syler ต้องใช้เครื่อง Grooved ของ Syler เท่านั้น</p>
            </div>
          </div>
          
          <!-- Step Cards -->
          <div class="grid md:grid-cols-2 gap-6">
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm">
              <div class="flex items-center mb-4">
                <span class="bg-primary-100 text-primary-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium">ขั้นตอนที่ 1.1 - 1.3</span>
              </div>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">ตั้งเครื่องกรู๊ฟ สอดท่อให้หน้าตัดท่อชนแนบกับหัวกรู๊ฟ ปรับระดับท่อที่วางพาดกับขาตั้งท่อด้วยมาตรวัดระดับน้ำ จากนั้นดึงคันโยกไฮโดริกให้หัวกดทับเนื้อท่อแล้ว จึงเปิดสวิทช์เครื่องเพื่อเริ่มทำการกรู๊ฟ</p>
              <img src="/images/groove-coupling/G2.png" alt="การกรู๊ฟท่อ" class="w-full h-48 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>
            
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm">
              <div class="flex items-center mb-4">
                <span class="bg-primary-100 text-primary-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium">ขั้นตอนที่ 1.4</span>
              </div>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">เมื่อกรู๊ฟเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องแล้วยกคันโยกไฮโดริกขึ้น นำสายวัดระยะร่องกรู๊ฟมาวัดร่องตามขนาดท่อที่กรู๊ฟ ทั้งนี้ระยะความลึกของร่องกรู๊ฟอนุโลมให้ขาดเกินได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร</p>
              <div class="grid grid-cols-2 gap-3">
                <img src="/images/groove-coupling/G6.png" alt="การวัดร่องกรู๊ฟ" class="w-full h-32 object-cover rounded-lg" width="400" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
                <img src="/images/groove-coupling/G7.png" alt="ล็อคระดับปั้มไฮโดริก" class="w-full h-32 object-cover rounded-lg" width="400" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
              </div>
            </div>
          </div>
          
          <!-- Important Notice -->
          <div class="bg-amber-50 border-l-4 border-amber-500 rounded-r-xl p-6 mt-6">
            <h4 class="font-bold text-amber-800 mb-2">ข้อควรระวังในการกรู๊ฟ</h4>
            <p class="text-amber-700">การกรู๊ฟท่อต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหัวกรู๊ฟท่อจะมีความร้อนสะสม หากหัวกรู๊ฟร้อนเกินไปจะทำให้พลาสติกละลายได้ ควรพักเพื่อให้หัวกรู๊ฟเย็นลงจึงค่อยกรู๊ฟท่อต่อไป</p>
          </div>
          
          <!-- Additional Step Images -->
          <div class="grid grid-cols-3 gap-4 mt-6">
            <img src="/images/groove-coupling/G3.png" alt="ความร้อนสะสม" class="w-full h-40 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            <img src="/images/groove-coupling/G4.png" alt="การกรู๊ฟท่อ" class="w-full h-40 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            <img src="/images/groove-coupling/G5.png" alt="การกรู๊ฟท่อต่อ" class="w-full h-40 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
          </div>
        </div>
        
        <!-- Step 2: Coupling -->
        <div class="mb-16">
          <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8 flex items-center">
            <span class="bg-primary-600 text-white w-10 h-10 rounded-full flex items-center justify-center mr-4 text-lg">2</span>
            การใส่ข้อต่อคัปปิ้ง (Coupling)
          </h3>
          
          <p class="text-lg text-secondary-700 mb-8">เมื่อกรู๊ฟท่อเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการสวมข้อต่อ Coupling ตามขั้นตอนดังนี้</p>
          
          <!-- Coupling Steps -->
          <div class="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm">
              <span class="bg-blue-100 text-blue-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mb-3 inline-block">ขั้นตอนที่ 2.1</span>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">ทากาวเฮอร์เมสซีล 55 ที่หน้าตัดท่อเพื่อป้องกันสนิมบริเวณหน้าตัดท่อ</p>
              <img src="/images/groove-coupling/G8.png" alt="ทากาวเฮอร์เมสซีล" class="w-full h-40 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>
            
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm">
              <span class="bg-blue-100 text-blue-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mb-3 inline-block">ขั้นตอนที่ 2.2</span>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">นำ Grooved line gasket มาสวมที่ปลายท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ไหลผ่านสัมผัสหน้าตัดท่อ</p>
              <img src="/images/groove-coupling/G9.png" alt="สวม Grooved line gasket" class="w-full h-40 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>
            
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm">
              <span class="bg-blue-100 text-blue-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mb-3 inline-block">ขั้นตอนที่ 2.3</span>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">ทาน้ำยาหล่อลื่น Lubricant ให้ทั่วแหวนยาง EPDM เพื่อยืดอายุการใช้งาน</p>
              <img src="/images/groove-coupling/G10.png" alt="ทาน้ำยาหล่อลื่น" class="w-full h-40 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>
            
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm">
              <span class="bg-blue-100 text-blue-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mb-3 inline-block">ขั้นตอนที่ 2.4</span>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">นำยางที่ทา Lubricant แล้วมาสวมเข้ากับท่อก่อนจากนั้นจึงสวมเข้ากับข้อต่อ</p>
              <div class="grid grid-cols-2 gap-2">
                <img src="/images/groove-coupling/G11.png" alt="สวมยางเข้ากับท่อ" class="w-full h-28 object-cover rounded-lg" width="400" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
                <img src="/images/groove-coupling/G12.png" alt="สวมเข้ากับข้อต่อ" class="w-full h-28 object-cover rounded-lg" width="400" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
              </div>
            </div>
            
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm md:col-span-2">
              <span class="bg-blue-100 text-blue-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mb-3 inline-block">ขั้นตอนที่ 2.5</span>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">นำข้อต่อ Coupling มาประกบพร้อมขันน๊อตจนแน่น</p>
              <img src="/images/groove-coupling/G13.png" alt="ขันน๊อตจนแน่น" class="w-full h-48 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>
          </div>
        </div>
        
        <!-- Torque Specifications -->
        <div class="mt-16">
          <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8 flex items-center">
            <span class="bg-primary-600 text-white w-10 h-10 rounded-full flex items-center justify-center mr-4 text-lg">3</span>
            แรงบิด (Torque) ที่ควรใช้ในการขันน๊อต
          </h3>
          
          <div class="bg-white rounded-xl p-8 shadow-sm border border-gray-200">
            <p class="text-lg text-secondary-700 mb-6">
              การขันน๊อตด้วยแรงบิดที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ข้อต่อกรู๊ฟประกอบติดแน่นและปลอดภัย ควรขันน๊อตให้แน่นพอประมาณ ไม่แน่นเกินไปซึ่งอาจทำให้ยางเสียหาย หรือหลวมเกินไปซึ่งอาจทำให้รั่วซึม
            </p>
            
            <div class="overflow-x-auto">
              <table class="w-full rounded-lg overflow-hidden">
                <thead class="bg-primary-600 text-white">
                  <tr>
                    <th class="px-4 py-3 text-center font-bold text-sm">ขนาดท่อ (นิ้ว)</th>
                    <th class="px-4 py-3 text-center font-bold text-sm">ขนาดน๊อต</th>
                    <th class="px-4 py-3 text-center font-bold text-sm">แรงบิด (Torque)</th>
                    <th class="px-4 py-3 text-center font-bold text-sm">หมายเหตุ</th>
                  </tr>
                </thead>
                <tbody>
                  <tr class="border-b border-gray-100">
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">1/2" - 2"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">3/8" - 1/2"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700 font-medium">35-65 ft-lb</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">47-88 Nm</td>
                  </tr>
                  <tr class="border-b border-gray-100 bg-gray-50">
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">2-1/2" - 4"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">1/2"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700 font-medium">65-100 ft-lb</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">88-136 Nm</td>
                  </tr>
                  <tr class="border-b border-gray-100">
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">5" - 8"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">5/8"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700 font-medium">100-150 ft-lb</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">136-203 Nm</td>
                  </tr>
                  <tr class="border-b border-gray-100 bg-gray-50">
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">10" - 12"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">3/4"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700 font-medium">150-200 ft-lb</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">203-271 Nm</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">14" - 24"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">7/8"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700 font-medium">200-300 ft-lb</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">271-407 Nm</td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>
            </div>
            
            <div class="bg-amber-50 border-l-4 border-amber-500 rounded-r-xl p-6 mt-6">
              <h4 class="font-bold text-amber-800 mb-2">ข้อควรระวังเรื่องแรงบิด</h4>
              <ul class="text-amber-700 space-y-1">
                <li>• ควรใช้คันทวนแรง (Torque Wrench) เพื่อให้ได้แรงบิดที่แม่นยำ</li>
                <li>• ขันน๊อตสลับกันเป็นวงกลม (Cross Pattern) เพื่อให้แรงกระจายอย่างเท่าเทียม</li>
                <li>• หากไม่แน่ใจควรปรึกษาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย</li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- FAQ Section -->
    <section class="section bg-gray-50">
      <div class="container-custom">
        <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8 text-center">คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรู๊ฟท่อ</h2>
        
        <div class="max-w-4xl mx-auto space-y-4">
          <div class="bg-white rounded-xl p-6 shadow-sm border border-gray-200">
            <h3 class="font-bold text-lg text-secondary-900 mb-3">1. กรู๊ฟท่อเหมาะกับการใช้งานประเภทใดบ้าง?</h3>
            <p class="text-secondary-700 leading-relaxed">
              กรู๊ฟท่อเหมาะสำหรับงานระบบดับเพลิง (Fire Protection System), ระบบปรับอากาศ HVAC, ระบบท่อส่งน้ำอุตสาหกรรม, ระบบท่อน้ำมันและก๊าซ และระบบท่อในโรงงานผลิต สามารถรองรับท่อขนาดตั้งแต่ 1/2 นิ้ว จนถึง 24 นิ้ว
            </p>
          </div>
          
          <div class="bg-white rounded-xl p-6 shadow-sm border border-gray-200">
            <h3 class="font-bold text-lg text-secondary-900 mb-3">2. จะเลือกขนาดกรู๊ฟท่ออย่างไรให้เหมาะสม?</h3>
            <p class="text-secondary-700 leading-relaxed">
              การเลือกขนาดกรู๊ฟท่อต้องพิจารณาจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของท่อเป็นหลัก โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่องกรู๊ฟ (Groove) มีความลึกและความกว้างตามมาตรฐาน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการแนะนำที่เหมาะสมกับลักษณะงานของท่าน
            </p>
          </div>
          
          <div class="bg-white rounded-xl p-6 shadow-sm border border-gray-200">
            <h3 class="font-bold text-lg text-secondary-900 mb-3">3. กรู๊ฟท่อรับแรงดันได้สูงเท่าไหร่?</h3>
            <p class="text-secondary-700 leading-relaxed">
              กรู๊ฟท่อสามารถรับแรงดันได้ตั้งแต่ 300 psi จนถึง 735 psi ขึ้นอยู่กับรุ่นและวัสดุของข้อต่อที่เลือกใช้ สำหรับงานระบบดับเพลิงมักใช้ที่ 300 psi ส่วนงานอุตสาหกรรมหนักอาจต้องใช้รุ่นที่รับแรงดันได้สูงกว่านี้
            </p>
          </div>
          
          <div class="bg-white rounded-xl p-6 shadow-sm border border-gray-200">
            <h3 class="font-bold text-lg text-secondary-900 mb-3">4. ควรเลือกวัสดุกรู๊ฟท่อประเภทใดดี?</h3>
            <p class="text-secondary-700 leading-relaxed">
              วัสดุที่นิยมใช้มี 2 ประเภทหลัก ได้แก่ <strong>เหล็กชุบสincงกลาไลซ์ไลซ์ (Galvanized Steel)</strong> ซึ่งราคาประหยัด เหมาะกับงานทั่วไป และ <strong>สแตนเลส (Stainless Steel)</strong> ที่ทนสนิมได้ดีเยี่ยม เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
            </p>
          </div>
          
          <div class="bg-white rounded-xl p-6 shadow-sm border border-gray-200">
            <h3 class="font-bold text-lg text-secondary-900 mb-3">5. การติดตั้งกรู๊ฟท่อต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรบ้าง?</h3>
            <p class="text-secondary-700 leading-relaxed">
              การติดตั้งกรู๊ฟท่อต้องใช้เครื่องกรู๊ฟท่อ (Grooving Machine) เพื่อสร้างร่องกรู๊ฟบนท่อ ซึ่งแต่ละยี่ห้ออาจต้องใช้เครื่องเฉพาะยี่ห้อ นอกจากนี้ยังต้องใช้อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น กาวเฮอร์เมสซีล (HermeSeal 55), ยางแหวน EPDM และน้ำยาหล่อลื่น (Lubricant)
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Size Selection Guide -->
    <section class="section">
      <div class="container-custom">
        <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8 text-center">คู่มือการเลือกขนาดกรู๊ฟท่อ</h2>
        
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <div class="bg-white rounded-xl p-8 shadow-sm border border-gray-200">
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mb-6">
              การเลือกขนาดกรู๊ฟท่อที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบท่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ควรพิจารณาปัจจัยหลักดังต่อไปนี้:
            </p>
            
            <div class="space-y-6">
              <div class="flex items-start">
                <div class="bg-primary-100 rounded-lg p-3 mr-4">
                  <span class="text-primary-700 font-bold text-xl">1</span>
                </div>
                <div>
                  <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD)</h4>
                  <p class="text-secondary-700">วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อเป็นมิลลิเมตร แล้วเลือกขนาดกรู๊ฟท่อให้ตรงกับขนาดท่อมาตรฐาน</p>
                </div>
              </div>
              
              <div class="flex items-start">
                <div class="bg-primary-100 rounded-lg p-3 mr-4">
                  <span class="text-primary-700 font-bold text-xl">2</span>
                </div>
                <div>
                  <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">ความหนาผนังท่อ (Wall Thickness)</h4>
                  <p class="text-secondary-700">ตรวจสอบความหนาผนังท่อเพื่อให้แน่ใจว่าร่องกรู๊ฟมีความลึกเหมาะสมและไม่ทำให้ท่ออ่อนแอเกินไป</p>
                </div>
              </div>
              
              <div class="flex items-start">
                <div class="bg-primary-100 rounded-lg p-3 mr-4">
                  <span class="text-primary-700 font-bold text-xl">3</span>
                </div>
                <div>
                  <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">ชนิดของท่อ</h4>
                  <p class="text-secondary-700">กรู๊ฟท่อสามารถใช้ได้กับท่อหลายประเภท เช่น ท่อเหล็ก (Steel), ท่อสแตนเลส (Stainless Steel), ท่อ PVC และท่อ HDPE แต่ต้องใช้วิธีการกรู๊ฟที่เหมาะสมกับแต่ละชนิด</p>
                </div>
              </div>
              
              <div class="flex items-start">
                <div class="bg-primary-100 rounded-lg p-3 mr-4">
                  <span class="text-primary-700 font-bold text-xl">4</span>
                </div>
                <div>
                  <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">แรงดันในระบบ (Working Pressure)</h4>
                  <p class="text-secondary-700">เลือกรุ่นกรู๊ฟท่อที่สามารถรับแรงดันได้สูงกว่าแรงดันในระบบจริงอย่างน้อย 25% เพื่อความปลอดภัย</p>
                </div>
              </div>
            </div>
            
            <div class="bg-blue-50 border-l-4 border-blue-500 rounded-r-xl p-6 mt-8">
              <h4 class="font-bold text-blue-800 mb-2">หมายเหตุ</h4>
              <p class="text-blue-700">สำหรับการเลือกขนาดที่แม่นยำ ควรปรึกษาวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการแนะนำที่เหมาะสมกับลักษณะงานและข้อกำหนดของโครงการ</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Material Comparison -->
    <section class="section bg-gray-50">
      <div class="container-custom">
        <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8 text-center">เปรียบเทียบวัสดุกรู๊ฟท่อ</h2>
        
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <div class="overflow-x-auto">
            <table class="w-full bg-white rounded-xl shadow-sm border border-gray-200 overflow-hidden">
              <thead class="bg-primary-600 text-white">
                <tr>
                  <th class="px-6 py-4 text-left font-bold">คุณสมบัติ</th>
                  <th class="px-6 py-4 text-center font-bold">เหล็กชุบสincงกลาไลซ์ไลซ์</th>
                  <th class="px-6 py-4 text-center font-bold">สแตนเลส</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr class="border-b border-gray-100">
                  <td class="px-6 py-4 text-secondary-900 font-medium">ราคา</td>
                  <td class="px-6 py-4 text-center text-secondary-700">ประหยัดกว่า</td>
                  <td class="px-6 py-4 text-center text-secondary-700">สูงกว่า</td>
                </tr>
                <tr class="border-b border-gray-100 bg-gray-50">
                  <td class="px-6 py-4 text-secondary-900 font-medium">ความทนทานต่อสนิม</td>
                  <td class="px-6 py-4 text-center text-secondary-700">ดี (ชั้นเคลือบสincงกลาไลซ์ไลซ์)</td>
                  <td class="px-6 py-4 text-center text-secondary-700">ยอดเยี่ยม</td>
                </tr>
                <tr class="border-b border-gray-100">
                  <td class="px-6 py-4 text-secondary-900 font-medium">ความแข็งแรง</td>
                  <td class="px-6 py-4 text-center text-secondary-700">สูง</td>
                  <td class="px-6 py-4 text-center text-secondary-700">สูงมาก</td>
                </tr>
                <tr class="border-b border-gray-100 bg-gray-50">
                  <td class="px-6 py-4 text-secondary-900 font-medium">น้ำหนัก</td>
                  <td class="px-6 py-4 text-center text-secondary-700">เบากว่า</td>
                  <td class="px-6 py-4 text-center text-secondary-700">หนักกว่า</td>
                </tr>
                <tr class="border-b border-gray-100">
                  <td class="px-6 py-4 text-secondary-900 font-medium">อายุการใช้งาน</td>
                  <td class="px-6 py-4 text-center text-secondary-700">10-15 ปี</td>
                  <td class="px-6 py-4 text-center text-secondary-700">20-30 ปี</td>
                </tr>
                <tr class="bg-gray-50">
                  <td class="px-6 py-4 text-secondary-900 font-medium">เหมาะกับงาน</td>
                  <td class="px-6 py-4 text-center text-secondary-700">ระบบท่อทั่วไป, ระบบดับเพลิง</td>
                  <td class="px-6 py-4 text-center text-secondary-700">งานอุตสาหกรรมหนัก, งานทะเล, งานเคมี</td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </div>
          
          <div class="mt-8 bg-white rounded-xl p-6 shadow-sm border border-gray-200">
            <h3 class="font-bold text-lg text-secondary-900 mb-4">สรุปการเลือกใช้</h3>
            <div class="grid md:grid-cols-2 gap-6">
              <div class="bg-gray-50 rounded-lg p-5">
                <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">เลือกเหล็กชุบสincงกลาไลซ์ไลซ์เมื่อ:</h4>
                <ul class="text-secondary-700 space-y-2">
                  <li class="flex items-start"><span class="text-primary-600 mr-2">•</span>งบประมาณจำกัด</li>
                  <li class="flex items-start"><span class="text-primary-600 mr-2">•</span>ต้องการความคุ้มค่า</li>
                  <li class="flex items-start"><span class="text-primary-600 mr-2">•</span>ใช้ในสภาพแวดล้อมทั่วไป</li>
                  <li class="flex items-start"><span class="text-primary-600 mr-2">•</span>ต้องการติดตั้งง่ายและรวดเร็ว</li>
                </ul>
              </div>
              <div class="bg-gray-50 rounded-lg p-5">
                <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">เลือกสแตนเลสเมื่อ:</h4>
                <ul class="text-secondary-700 space-y-2">
                  <li class="flex items-start"><span class="text-primary-600 mr-2">•</span>ต้องการความทนทานสูงสุด</li>
                  <li class="flex items-start"><span class="text-primary-600 mr-2">•</span>ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง</li>
                  <li class="flex items-start"><span class="text-primary-600 mr-2">•</span>ต้องการอายุการใช้งานยาวนาน</li>
                  <li class="flex items-start"><span class="text-primary-600 mr-2">•</span>ใช้กับสารเคมีหรือของเหลวที่กัดกร่อน</li>
                </ul>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Product Gallery -->
    <section class="section">
      <div class="container-custom">
        <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8 text-center">รุ่นของสินค้า</h2>
        <div class="space-y-6 max-w-6xl mx-auto">
          <img src="/images/groove-coupling/Grooved01.jpg" alt="รุ่นที่ 1" class="w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="800" height="600" loading="lazy" decoding="async" />
          <img src="/images/groove-coupling/Grooved02.jpg" alt="รุ่นที่ 2" class="w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="800" height="600" loading="lazy" decoding="async" />
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- CTA Section -->
    <section class="cta-gradient py-16">
      <div class="container-custom text-center">
        <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold text-white mb-6">สนใจสินค้าของเรา?</h2>
        <p class="text-xl text-white/80 mb-8 max-w-2xl mx-auto">
          ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำแนะนำและราคาพิเศษ
        </p>
        <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4">
          <a href="https://line.me/ti/p/~dealplustech" target="_blank" class="btn-white flex items-center gap-2">
            <span>แชท Line</span>
          </a>
          <a href="tel:0905551415" class="btn-white flex items-center gap-2">
            <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
              <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M3 5a2 2 0 012-2h3.28a1 1 0 01.948.684l1.498 4.493a1 1 0 01-.502 1.21l-2.257 1.13a11.042 11.042 0 005.516 5.516l1.13-2.257a1 1 0 011.21-.502l4.493 1.498a1 1 0 01.684.949V19a2 2 0 01-2 2h-1C9.716 21 3 14.284 3 6V5z"/>
            </svg>
            <span>090-555-1415</span>
          </a>
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>
  
  <Footer slot="footer" />
</BaseLayout>
