---
import BaseLayout from '@/layouts/BaseLayout.astro';
import Header from '@/components/common/Header.astro';
import Footer from '@/components/common/Footer.astro';
---

<BaseLayout title="ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak)" description="จำหน่ายฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak)คุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล">
  <Header slot="header" />
  
  <main class="bg-white min-h-screen">
    <!-- Product Hero Section -->
    <section class="hero-gradient py-16">
      <div class="container-custom">
        <div class="grid lg:grid-cols-2 gap-12 items-start">
          <div class="lg:sticky lg:top-24">
            <div class="card-glass p-8">
              <img src="/images/thermobreak/thermobreak-solarblock.png" alt="Product" class="w-full h-auto rounded-xl" width="600" height="400" loading="eager" fetchpriority="high" decoding="sync" onerror="this.src='/images/logo/dealplustech-logo.png'" />
            </div>
          </div>
          
          <div>
            <span class="inline-block px-4 py-1.5 bg-white/20 text-white rounded-full text-sm font-medium mb-4">
              ฉนวนหุ้มท่อ
            </span>
            <h1 class="text-3xl sm:text-4xl lg:text-5xl font-bold text-white mb-4">ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak)</h1>
            <p class="text-lg sm:text-xl text-white/80 mb-8 leading-relaxed">
              จำหน่ายฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak) คุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
            </p>
            
            <div class="flex flex-wrap gap-4 mb-8">
              <a href="https://line.me/ti/p/~dealplustech" target="_blank" class="btn-white flex items-center gap-2">
                <span>แชท Line</span>
              </a>
              <a href="tel:0905551415" class="btn-white flex items-center gap-2">
                <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M3 5a2 2 0 012-2h3.28a1 1 0 01.948.684l1.498 4.493a1 1 0 01-.502 1.21l-2.257 1.13a11.042 11.042 0 005.516 5.516l1.13-2.257a1 1 0 011.21-.502l4.493 1.498a1 1 0 01.684.949V19a2 2 0 01-2 2h-1C9.716 21 3 14.284 3 6V5z"/>
                </svg>
                <span>090-555-1415</span>
              </a>
            </div>
            
            <div class="space-y-4">
              <div class="flex items-start space-x-3">
                <svg class="w-6 h-6 text-white mt-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span class="text-lg text-white/80">คุณภาพสูง มาตรฐานอุตสาหกรรม</span>
              </div>
              <div class="flex items-start space-x-3">
                <svg class="w-6 h-6 text-white mt-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span class="text-lg text-white/80">ราคาโรงงาน คุ้มค่า</span>
              </div>
              <div class="flex items-start space-x-3">
                <svg class="w-6 h-6 text-white mt-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span class="text-lg text-white/80">จัดส่งรวดเร็ว ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล</span>
              </div>
              <div class="flex items-start space-x-3">
                <svg class="w-6 h-6 text-white mt-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span class="text-lg text-white/80">รับประกันสินค้า</span>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Product Specifications -->
    <section class="section">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8">รายละเอียดสินค้า</h2>
          <div class="prose prose-lg max-w-none">
            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/thermobreak/thermobreak-banner.png" alt="Thermobreak Banner" class="w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="800" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              <strong>ตัวแทนจำหน่ายท่อฉนวนกันความร้อน ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak)</strong> ทุกรุ่น สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนและราคาเริ่มต้นหรืองบประมาณที่ต้องการ รวมถึงบริการส่งฟรี
            </p>

            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ ฉนวนกันความร้อน เทอร์โมเบรค (Thermobreak) ถูกคิดค้นมาจากประเทศออสเตรเลีย มากกว่า 30 ปี และมีการรับประกันจากลูกค้าทั่วโลกแล้ว
            </p>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">ทำไมต้องเลือกใช้ เทอร์โมเบรค (Thermobreak)</h3>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ ฉนวนกันความร้อน เทอร์โมเบรค (Thermobreak) เป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตฉนวน polygon foam คุณภาพสูงที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ดังนี้
            </p>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700">
              <li>ฉนวนนำความร้อนและไฟฟ้าต่ำและมีอัตรากันน้ำซึมหรือความชื้นต่ำ</li>
              <li>มีการทดสอบจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อความมั่นใจในคุณภาพฉนวน</li>
              <li>ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li>
              <li>ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง</li>
              <li>ถูกต้องตามหลักการกันไฟและความร้อนตามหลักสากล</li>
              <li>ลูกค้าเชื่อถือและเลือกใช้มามากกว่า 30 ปี</li>
              <li>ติดตั้ง ดัด ตัดง่าย สะดวก และรวดเร็ว</li>
            </ul>

            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mt-6">
              ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak) เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับงานฉนวนระบบปรับอากาศและฉนวนงานหุ้มท่อแอร์ จึงต้องมีการผ่านการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการติดไฟของวัสดุ ซึ่งเทอร์โมเบรค (Thermobreak) ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐานมากมายทั้ง Factory Mutual (FM) และ UL
            </p>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">มาตรฐานการรับรองไฟและควัน</h3>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700">
              <li>BRITISH (BS476 Part 6&7 Class 0)</li>
              <li>ASTM E84, UL723 (25/50)</li>
              <li>EUROPEAN STANDARD EN 13501-1 (EUROCLASS)</li>
              <li>AUSTRALIAN (AS 1530.3)</li>
              <li>ISO STANDARD (ISO 5659-2)</li>
            </ul>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">เทคโนโลยีเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า</h3>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              <strong>Physically cross linked</strong> ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเซลล์เล็กลงและการกระจายของเซลล์เป็นไปอย่างสม่ำเสมอทำให้ได้ค่าการนำความร้อนที่ต่ำ (0.032 W/m.K) มีความเสถียร และมีการแทรกซึมไอน้ำที่น้อย เป็นจุดประสงค์หลักของฉนวนกันความร้อนด้วยค่าการนำความร้อนที่ต่ำเพียง 0.032 W/m.K
            </p>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">ค่าการซึมผ่านของไอน้ำที่เกือบจะเป็น 0</h3>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              เราสามารถยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ เทอร์โมเบรค (Thermobreak) จะมีค่าการนำความร้อนที่คงที่เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงของระบบฉนวน
            </p>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700">
              <li>Vapour Permeability = 2.3 x 10⁻¹⁵ kg/Pa.s.m</li>
              <li>Permeability Resistance Factor : μ > 80,000</li>
            </ul>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">ความยั่งยืนและประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม</h3>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              ความยั่งยืนของอาคาร (Building Sustainability), คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) และสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร (Health & Safety) เป็นปัจจัยหลักในคอนเซปของอาคารเขียว (Green Building)
            </p>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mt-4">
              ผลิตภัณฑ์ เทอร์โมเบรค (Thermobreak) ได้มีการริเริ่มทำในด้านของผลิตภัณฑ์อาคารเขียว ในอาคารที่ต้องการทำอาคารเขียวและมีการใช้ฉนวนกันความร้อน เทอร์โมเบรค (Thermobreak) จะได้รับคะแนนเครดิตเพิ่มขึ้น เช่น LEED และ Estidama
            </p>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700">
              <li>Green Star Compliant (VOC)</li>
              <li>No CFCs of HCFCs</li>
              <li>Zero Ozone Depletion Potential (Zero ODP)</li>
              <li>Low GWP</li>
              <li>Fibre Free</li>
              <li>Zero PVC, Zero Formaldehyde</li>
              <li>Compliance to RoHS Directive</li>
              <li>Compliance to REACH Directive</li>
              <li>Resistance to Mould Growth</li>
              <li>DUBAI GBR Approved</li>
            </ul>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างครอบคลุม</h3>
            
            <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-800 mt-6 mb-3">ฉนวนกันความร้อน Thermobreak LS ชนิดม้วนและแผ่นทั้งภายในและนอกอาคาร</h4>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              (ชนิดม้วนและแผ่น) เริ่มต้นความหนา 5-50 มิลลิเมตร
            </p>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mt-4">
              จากโฟมโพลีโอเลฟิน (Polyolefin foam insulation) แบบเซลล์ปิด (Close cell Crosslinked) ด้วยวิธีการฉายรังสี มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.032 W/m•K และมีการลามิเนตผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อเสริมความแข็งแรงและการป้องกันไอน้ำให้กับผิว ส่วนอีกหนึ่งด้านจะทำการลามิเนตผิวด้วยกาวอะคลิลิกสำหรับงานท่อระบบปรับอากาศโดยเฉพาะ
            </p>

            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/thermobreak/thermobreak-solarblock.png" alt="Thermobreak SolarBlock" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-800 mt-6 mb-3">Thermobreak LS Tube : ฉนวนหุ้มท่อความเย็นภายในอาคาร</h4>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              <strong>ราคาเริ่ม 74 บาท</strong> Thermobreak ฉนวนกันความร้อน IXPE จากโฟมโพลีโอเลฟิน (Polyolefin foam insulation) แบบเซลล์ปิด (Close cell Crosslinked) ด้วยวิธีการฉายรังสี มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.032 W/m•K และมีการลามิเนตผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อเสริมความแข็งแรงและการป้องกันไอน้ำให้กับผิว ส่วนอีกหนึ่งด้านจะทำการลามิเนตผิวด้วยกาวอะคลิลิกสำหรับงานท่อระบบปรับอากาศโดยเฉพาะ
            </p>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700 mt-4">
              <li><strong>ขนาดความยาว:</strong> 2 เมตร/เส้น (ยกเว้น 10″ หนา 40/50 มม. = ยาวท่อนละ 1.2 เมตร)</li>
              <li><strong>ความหนาเริ่มต้น:</strong> 15-50 มิลลิเมตร</li>
              <li><strong>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง:</strong> 6.35 มิลลิเมตร - 273.10 มิลลิเมตร หรือสามารถสอบถามได้ทุกขนาด</li>
            </ul>

            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/thermobreak/thermobreak-ls.png" alt="Thermobreak LS" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-800 mt-6 mb-3">เทป Thermobreak LS Foil Tape หน้ากว้าง 50 มิลลิเมตรและ 75 มิลลิเมตร</h4>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              Thermobreak LS Foil Tape เป็นเทปอลูมิเนียมพร้อมเส้นใยเสริมความแข็งแรง เคลือบลามิเนตด้วยกาว Arcrylic Pressure Senseitve สูตร Solvent Base Adhisve
            </p>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700 mt-4">
              <li>ใช้ง่ายติดตั้งเก็บรายละเอียดทุกมุมข้อต่อ</li>
              <li>เส้นใยเสริมแรงอลูมิเนียมเทปเพิ่มความแข็งแรง</li>
              <li>มาตรฐานการลามไฟ Class 0 ภายใต้มาตรฐาน BS 476</li>
            </ul>

            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/thermobreak/thermobreak-raised-floor.png" alt="Thermobreak Raised Floor Insulation" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mt-8">
              <strong>ส่งฟรี กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง</strong> โทรหาปรึกษา Dealplustech ได้ตลอดเวลาทำการ
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Product Prices Section -->
    <section class="section bg-gray-50">
      <div class="container-custom">
        <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8 text-center">ดาวน์โหลดราคาสินค้า</h2>
        <div class="max-w-md mx-auto">
          <a href="/documents/2026-New Update Thermobreak Price List.pdf" target="_blank" class="flex items-center gap-4 p-4 bg-white rounded-xl shadow-sm hover:shadow-md transition-shadow">
            <svg class="w-10 h-10 text-red-600 flex-shrink-0" fill="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M14 2H6a2 2 0 00-2 2v16a2 2 0 002 2h12a2 2 0 002-2V8l-6-6zm-1 9V3.5L18.5 9H13zM8 13h8v2H8v-2zm0 4h8v2H8v-2zm0-8h2v2H8V9z"/></svg>
            <div><div class="font-medium text-secondary-900">Thermobreak Price List 2026</div><div class="text-sm text-secondary-500">PDF - ดาวน์โหลดราคา</div></div>
          </a>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- CTA Section -->
    <section class="cta-gradient py-16">
      <div class="container-custom text-center">
        <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold text-white mb-6">สนใจสินค้าของเรา?</h2>
        <p class="text-xl text-white/80 mb-8 max-w-2xl mx-auto">
          ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำแนะนำและราคาพิเศษ
        </p>
        <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4">
          <a href="https://line.me/ti/p/~dealplustech" target="_blank" class="btn-white flex items-center gap-2">
            <span>แชท Line</span>
          </a>
          <a href="tel:0905551415" class="btn-white flex items-center gap-2">
            <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
              <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M3 5a2 2 0 012-2h3.28a1 1 0 01.948.684l1.498 4.493a1 1 0 01-.502 1.21l-2.257 1.13a11.042 11.042 0 005.516 5.516l1.13-2.257a1 1 0 011.21-.502l4.493 1.498a1 1 0 01.684.949V19a2 2 0 01-2 2h-1C9.716 21 3 14.284 3 6V5z"/>
            </svg>
            <span>090-555-1415</span>
          </a>
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>
  
  <Footer slot="footer" />
</BaseLayout>
