---
import BaseLayout from '../../layouts/BaseLayout.astro';
import Header from '../../components/common/Header.astro';
import Footer from '../../components/common/Footer.astro';
---

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "name": "ท่อ Syler | ท่อเหล็กเหล็กบุพีอี",
  "description": "จำหน่ายท่อ Syler ท่อเหล็กเหล็กบุพีอีคุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล",
  "image": "https://dealplustech.co.th/images/products-cropped/syler-pipe-cold-water.jpg",
  "brand": "Syler",
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://dealplustech.co.th/ท่อไซเลอร์",
    "priceCurrency": "THB",
    "availability": "https://schema.org/InStock"
  }
}
</script>

<BaseLayout title="ท่อ Syler | ท่อเหล็กเหล็กบุพีอี" description="จำหน่ายท่อ Syler ท่อเหล็กเหล็กบุพีอีคุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล">
  <Header slot="header" />
  
  <main class="bg-white min-h-screen">
    <!-- Product Hero Section -->
    <section class="hero-gradient py-16">
      <div class="container-custom">
        <div class="grid lg:grid-cols-2 gap-12 items-center">
          <div class="order-2 lg:order-1">
            <div class="card-glass p-2">
              <img src="/images/products-cropped/syler-pipe-cold-water.jpg" alt="ท่อ Syler" class="w-full h-auto rounded-xl" width="600" height="400" loading="eager" fetchpriority="high" decoding="sync" onerror="this.src='/images/logo/dealplustech-logo.png'" />
            </div>
          </div>
          
          <div class="order-1 lg:order-2">
            <span class="inline-block px-4 py-1.5 bg-white/20 text-white rounded-full text-sm font-medium mb-4">
              ท่อ Syler
            </span>
            <h1 class="text-3xl sm:text-4xl lg:text-5xl font-bold text-white mb-4">ท่อ Syler | ท่อเหล็กเหล็กบุพีอี</h1>
            <p class="text-lg sm:text-xl text-white/80 mb-8 leading-relaxed">
              จำหน่ายท่อ Syler ท่อเหล็กเหล็กบุพีอีคุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
            </p>
            
            <div class="flex flex-wrap gap-4 mb-8">
              <a href="https://line.me/ti/p/~JPPSELECTION" target="_blank" class="btn-white flex items-center gap-2">
                <span>แชท</span>
                <svg class="w-5 h-5" fill="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M19.365 9.863c.349 0 .63.285.63.631 0 .345-.281.63-.63.63H17.61v1.125h1.755c.349 0 .63.283.63.63 0 .344-.281.629-.63.629h-2.386c-.345 0-.627-.285-.627-.629V8.108c0-.344.282-.629.627-.629h2.386c.349 0 .63.285.63.63 0 .349-.281.63-.63.63H17.61v1.125h1.755zm-3.855 3.016c0 .27-.174.51-.432.596-.064.021-.133.031-.199.031-.211 0-.391-.09-.51-.25l-2.443-3.317v2.94c0 .344-.279.629-.631.629-.346 0-.626-.285-.626-.629V8.108c0-.27.173-.51.43-.595.06-.023.136-.033.194-.033.195 0 .375.104.495.254l2.462 3.33V8.108c0-.345.282-.629.63-.629.345 0 .63.284.63.629v4.771zm-5.741 0c0 .344-.282.629-.631.629-.345 0-.627-.285-.627-.629V8.108c0-.345.282-.629.627-.629.349 0 .631.284.631.629v4.771zm-2.466.629H4.917c-.345 0-.63-.285-.63-.629V8.108c0-.345.285-.629.63-.629.348 0 .63.284.63.629v4.141h1.756c.348 0 .629.283.629.63 0 .344-.282.629-.629.629M24 10.314C24 4.943 18.615.572 12 .572S0 4.943 0 10.314c0 4.811 4.27 8.842 10.035 9.608.391.082.923.258 1.058.59.12.301.079.766.038 1.08l-.164 1.02c-.045.301-.24 1.186 1.049.645 1.291-.539 6.916-4.078 9.436-6.975C23.176 14.393 24 12.458 24 10.314"/></svg>
              </a>
              <a href="tel:0905551415" class="btn-white flex items-center gap-2">
                <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M3 5a2 2 0 012-2h3.28a1 1 0 01.948.684l1.498 4.493a1 1 0 01-.502 1.21l-2.257 1.13a11.042 11.042 0 005.516 5.516l1.13-2.257a1 1 0 011.21-.502l4.493 1.498a1 1 0 01.684.949V19a2 2 0 01-2 2h-1C9.716 21 3 14.284 3 6V5z"/></svg>
                <span>090-555-1415</span>
              </a>
            </div>
            
            <div class="flex flex-wrap gap-6">
              <div class="flex items-center gap-2 text-white/80">
                <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span>คุณภาพสูง มาตรฐานอุตสาหกรรม</span>
              </div>
              <div class="flex items-center gap-2 text-white/80">
                <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span>ราคาโรงงาน คุ้มค่า</span>
              </div>
              <div class="flex items-center gap-2 text-white/80">
                <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span>จัดส่งรวดเร็ว ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล</span>
              </div>
              <div class="flex items-center gap-2 text-white/80">
                <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span>รับประกันสินค้า</span>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Product Details -->
    <section class="section">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8">รายละเอียดสินค้า</h2>
          <div class="prose prose-lg max-w-none">
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mb-4">
              <strong>ท่อไซเลอร์ (Syler)</strong> เป็นท่อเหล็กกล้า Class M ชุบสังกะสี ภายนอกจะถูกเคลือบด้วยผงโพลีเอทิลีน (PE powder coat) ป้องกันสนิมจากภายนอกอีกชั้นหนึ่ง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าท่อไซเลอร์จะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าท่อเหล็ก Galvanized ถึง 50 ปี เพราะไม่เป็นสนิมจากภายนอก
            </p>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mb-4">
              ส่วนภายในถูกบุด้วยพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) เพื่อป้องกันการเกิดสนิมภายใน เนื่องจากน้ำภายในท่อจะไม่สัมผัสกับตัวท่อ ท่อ SYLER ผลิตภายใต้มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 และ FM APPROVED
            </p>
            
            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">คุณสมบัติเด่น</h3>
            <ul class="list-disc pl-6 mb-4 space-y-2">
              <li>ทนแรงดันได้ <strong>50 bar</strong> อุณหภูมิใช้งานได้ถึง <strong>90°C</strong></li>
              <li>ป้องกันปัญหาท่อรั่วซึมจากการกัดกร่อนของสนิม ท่อเป็นสนิมอุดตัน ท่อตกท้องช้าง ท่อกรอบแตกเมื่ออยู่กลางแจ้ง</li>
              <li>ทนสารเคมีและสารก่อมะเร็งปนเปื้อน ไม่ลามไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย</li>
              <li>ติดตั้งง่ายแม้อยู่ในที่แคบ</li>
              <li>ผ่านมาตรฐาน BS1387/85 CLASS M (BSM) ชุบสังกะสีหนากว่าปกติ</li>
              <li>ผ่านการทดสอบมาตรฐาน BS6920 Part II (ปริมาณโลหะหนัก สี กลิ่น รส และการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์)</li>
              <li>ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนต่ำกว่ามาตรฐานตั้งแต่ 20-500 เท่า</li>
            </ul>
            
            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">การใช้งาน</h3>
            <ul class="list-disc pl-6 mb-4 space-y-2">
              <li>ท่อเมนขนาดใหญ่และท่อดับเพลิง</li>
              <li>ระบบท่อประปาน้ำร้อน น้ำเย็น</li>
              <li>ท่อเคมี ท่อลม ภายในบ้าน อาคารสูง คอนโด โรงแรม โรงพยาบาล</li>
              <li>ระบบขนส่งสารเคมี Compression air Chilled pipe</li>
              <li>ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร</li>
            </ul>
            
            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">ข้อดีของระบบ Grooved Coupling</h3>
            <ul class="list-disc pl-6 mb-4 space-y-2">
              <li>ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าแรงและเวลา</li>
              <li>โยกย้าย เปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้ง หรือขยายไลน์ท่อเพิ่มเติมได้โดยง่าย</li>
              <li>รับแรงสั่นสะเทือน แรงกดจากแผ่นดินไหว ดูดซับเสียงได้ดี</li>
              <li>รับแรงดันได้สูง 300-735 psi</li>
              <li>ข้อต่อมี PE เคลือบผิวด้านใน คงคุณสมบัติเด่นของท่อไซเลอร์ไว้ครบ</li>
            </ul>
            
            <!-- Product Photos - 1 column layout -->
            <div class="mt-8 space-y-4">
              <img src="/images/products-misc/SYLER-b01.jpg" alt="ท่อไซเลอร์ (Syler)" class="w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="800" height="600" loading="lazy" decoding="async" onerror="this.style.display='none'" />
              <img src="/images/products-misc/SYLER-b02.jpg" alt="ท่อไซเลอร์ (Syler)" class="w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="800" height="600" loading="lazy" decoding="async" onerror="this.style.display='none'" />
              <img src="/images/products-misc/SYLER-b03.jpg" alt="ท่อไซเลอร์ (Syler)" class="w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="800" height="600" loading="lazy" decoding="async" onerror="this.style.display='none'" />
              <img src="/images/products-misc/syler001.jpg" alt="ท่อไซเลอร์ (Syler)" class="w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="800" height="600" loading="lazy" decoding="async" onerror="this.style.display='none'" />
              <img src="/images/products-misc/syler002.jpg" alt="ท่อไซเลอร์ (Syler)" class="w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="800" height="600" loading="lazy" decoding="async" onerror="this.style.display='none'" />
              <img src="/images/products-misc/syler003.jpg" alt="ท่อไซเลอร์ (Syler)" class="w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="800" height="600" loading="lazy" decoding="async" onerror="this.style.display='none'" />
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Installation Section (from groove-coupling) -->
    <section class="section bg-gray-50">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-12 text-center">วิธีการติดตั้ง</h2>
        
        <!-- Step 1: Grooved -->
        <div class="mb-16">
          <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8 flex items-center">
            <span class="bg-primary-600 text-white w-10 h-10 rounded-full flex items-center justify-center mr-4 text-lg">1</span>
            การกรู๊ฟท่อ (Grooved)
          </h3>
          
          <!-- Machine Image -->
          <div class="bg-gray-50 rounded-2xl p-8 mb-8">
            <div class="max-w-3xl mx-auto text-center">
              <img src="/images/groove-coupling/G1.png" alt="เครื่องกรู๊ฟท่อไซเลอร์" class="w-full h-auto rounded-lg mb-6" style="max-height: 300px; object-fit: contain;" width="800" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
              <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-2">เครื่องกรู๊ฟท่อไซเลอร์</h4>
              <p class="text-secondary-600">หมายเหตุ: การ Grooved ท่อ Syler ต้องใช้เครื่อง Grooved ของ Syler เท่านั้น</p>
            </div>
          </div>
          
          <!-- Step Cards -->
          <div class="grid md:grid-cols-2 gap-6">
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm">
              <div class="flex items-center mb-4">
                <span class="bg-primary-100 text-primary-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium">ขั้นตอนที่ 1.1 - 1.3</span>
              </div>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">ตั้งเครื่องกรู๊ฟ สอดท่อให้หน้าตัดท่อชนแนบกับหัวกรู๊ฟ ปรับระดับท่อที่วางพาดกับขาตั้งท่อด้วยมาตรวัดระดับน้ำ จากนั้นดึงคันโยกไฮโดริกให้หัวกดทับเนื้อท่อแล้ว จึงเปิดสวิทช์เครื่องเพื่อเริ่มทำการกรู๊ฟ</p>
              <img src="/images/groove-coupling/G2.png" alt="การกรู๊ฟท่อ" class="w-full h-48 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>
            
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm">
              <div class="flex items-center mb-4">
                <span class="bg-primary-100 text-primary-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium">ขั้นตอนที่ 1.4</span>
              </div>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">เมื่อกรู๊ฟเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องแล้วยกคันโยกไฮโดริกขึ้น นำสายวัดระยะร่องกรู๊ฟมาวัดร่องตามขนาดท่อที่กรู๊ฟ ทั้งนี้ระยะความลึกของร่องกรู๊ฟอนุโลมให้ขาดเกินได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร</p>
              <div class="grid grid-cols-2 gap-3">
                <img src="/images/groove-coupling/G6.png" alt="การวัดร่องกรู๊ฟ" class="w-full h-32 object-cover rounded-lg" width="400" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
                <img src="/images/groove-coupling/G7.png" alt="ล็อคระดับปั้มไฮโดริก" class="w-full h-32 object-cover rounded-lg" width="400" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
              </div>
            </div>
          </div>
          
          <!-- Important Notice -->
          <div class="bg-amber-50 border-l-4 border-amber-500 rounded-r-xl p-6 mt-6">
            <h4 class="font-bold text-amber-800 mb-2">ข้อควรระวังในการกรู๊ฟ</h4>
            <p class="text-amber-700">การกรู๊ฟท่อต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหัวกรู๊ฟท่อจะมีความร้อนสะสม หากหัวกรู๊ฟร้อนเกินไปจะทำให้พลาสติกละลายได้ ควรพักเพื่อให้หัวกรู๊ฟเย็นลงจึงค่อยกรู๊ฟท่อต่อไป</p>
          </div>
          
          <!-- Additional Step Images -->
          <div class="grid grid-cols-3 gap-4 mt-6">
            <img src="/images/groove-coupling/G3.png" alt="ความร้อนสะสม" class="w-full h-40 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            <img src="/images/groove-coupling/G4.png" alt="การกรู๊ฟท่อ" class="w-full h-40 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            <img src="/images/groove-coupling/G5.png" alt="การกรู๊ฟท่อต่อ" class="w-full h-40 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
          </div>
        </div>
        
        <!-- Step 2: Coupling -->
        <div class="mb-16">
          <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8 flex items-center">
            <span class="bg-primary-600 text-white w-10 h-10 rounded-full flex items-center justify-center mr-4 text-lg">2</span>
            การใส่ข้อต่อคัปปิ้ง (Coupling)
          </h3>
          
          <p class="text-lg text-secondary-700 mb-8">เมื่อกรู๊ฟท่อเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการสวมข้อต่อ Coupling ตามขั้นตอนดังนี้</p>
          
          <!-- Coupling Steps -->
          <div class="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm">
              <span class="bg-blue-100 text-blue-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mb-3 inline-block">ขั้นตอนที่ 2.1</span>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">ทากาวเฮอร์เมสซีล 55 ที่หน้าตัดท่อเพื่อป้องกันสนิมบริเวณหน้าตัดท่อ</p>
              <img src="/images/groove-coupling/G8.png" alt="ทากาวเฮอร์เมสซีล" class="w-full h-40 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>
            
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm">
              <span class="bg-blue-100 text-blue-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mb-3 inline-block">ขั้นตอนที่ 2.2</span>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">นำ Grooved line gasket มาสวมที่ปลายท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ไหลผ่านสัมผัสหน้าตัดท่อ</p>
              <img src="/images/groove-coupling/G9.png" alt="สวม Grooved line gasket" class="w-full h-40 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>
            
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm">
              <span class="bg-blue-100 text-blue-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mb-3 inline-block">ขั้นตอนที่ 2.3</span>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">ทาน้ำยาหล่อลื่น Lubricant ให้ทั่วแหวนยาง EPDM เพื่อยืดอายุการใช้งาน</p>
              <img src="/images/groove-coupling/G10.png" alt="ทาน้ำยาหล่อลื่น" class="w-full h-40 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>
            
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm">
              <span class="bg-blue-100 text-blue-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mb-3 inline-block">ขั้นตอนที่ 2.4</span>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">นำยางที่ทา Lubricant แล้วมาสวมเข้ากับท่อก่อนจากนั้นจึงสวมเข้ากับข้อต่อ</p>
              <div class="grid grid-cols-2 gap-2">
                <img src="/images/groove-coupling/G11.png" alt="สวมยางเข้ากับท่อ" class="w-full h-28 object-cover rounded-lg" width="400" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
                <img src="/images/groove-coupling/G12.png" alt="สวมเข้ากับข้อต่อ" class="w-full h-28 object-cover rounded-lg" width="400" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
              </div>
            </div>
            
            <div class="bg-white border border-gray-200 rounded-xl p-6 shadow-sm md:col-span-2">
              <span class="bg-blue-100 text-blue-700 px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium mb-3 inline-block">ขั้นตอนที่ 2.5</span>
              <p class="text-secondary-700 mb-4">นำข้อต่อ Coupling มาประกบพร้อมขันน๊อตจนแน่น</p>
              <img src="/images/groove-coupling/G13.png" alt="ขันน๊อตจนแน่น" class="w-full h-48 object-cover rounded-lg" width="600" height="400" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>
          </div>
        </div>
        
        <!-- Torque Specifications -->
        <div class="mt-16">
          <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8 flex items-center">
            <span class="bg-primary-600 text-white w-10 h-10 rounded-full flex items-center justify-center mr-4 text-lg">3</span>
            แรงบิด (Torque) ที่ควรใช้ในการขันน๊อต
          </h3>
          
          <div class="bg-white rounded-xl p-8 shadow-sm border border-gray-200">
            <p class="text-lg text-secondary-700 mb-6">
              การขันน๊อตด้วยแรงบิดที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ข้อต่อกรู๊ฟประกอบติดแน่นและปลอดภัย ควรขันน๊อตให้แน่นพอประมาณ ไม่แน่นเกินไปซึ่งอาจทำให้ยางเสียหาย หรือหลวมเกินไปซึ่งอาจทำให้รั่วซึม
            </p>
            
            <div class="overflow-x-auto">
              <table class="w-full rounded-lg overflow-hidden">
                <thead class="bg-primary-600 text-white">
                  <tr>
                    <th class="px-4 py-3 text-center font-bold text-sm">ขนาดท่อ (นิ้ว)</th>
                    <th class="px-4 py-3 text-center font-bold text-sm">ขนาดน๊อต</th>
                    <th class="px-4 py-3 text-center font-bold text-sm">แรงบิด (Torque)</th>
                    <th class="px-4 py-3 text-center font-bold text-sm">หมายเหตุ</th>
                  </tr>
                </thead>
                <tbody>
                  <tr class="border-b border-gray-100">
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">1/2" - 2"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">3/8" - 1/2"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700 font-medium">35-65 ft-lb</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">47-88 Nm</td>
                  </tr>
                  <tr class="border-b border-gray-100 bg-gray-50">
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">2-1/2" - 4"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">1/2"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700 font-medium">65-100 ft-lb</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">88-136 Nm</td>
                  </tr>
                  <tr class="border-b border-gray-100">
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">5" - 8"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">5/8"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700 font-medium">100-150 ft-lb</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">136-203 Nm</td>
                  </tr>
                  <tr class="border-b border-gray-100 bg-gray-50">
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">10" - 12"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">3/4"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700 font-medium">150-200 ft-lb</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">203-271 Nm</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">14" - 24"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">7/8"</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700 font-medium">200-300 ft-lb</td>
                    <td class="px-4 py-3 text-center text-secondary-700">271-407 Nm</td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>
            </div>
            
            <div class="bg-amber-50 border-l-4 border-amber-500 rounded-r-xl p-6 mt-6">
              <h4 class="font-bold text-amber-800 mb-2">ข้อควรระวังเรื่องแรงบิด</h4>
              <ul class="text-amber-700 space-y-1">
                <li>• ควรใช้คันทวนแรง (Torque Wrench) เพื่อให้ได้แรงบิดที่แม่นยำ</li>
                <li>• ขันน๊อตสลับกันเป็นวงกลม (Cross Pattern) เพื่อให้แรงกระจายอย่างเท่าเทียม</li>
                <li>• หากไม่แน่ใจควรปรึกษาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย</li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- FAQ Section -->
    <section id="faq" class="section bg-white">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8">คำถามที่พบบ่อย</h2>
          <div class="space-y-4">
          <div class="bg-gray-50 rounded-lg p-4">
            <h3 class="font-semibold text-secondary-900 mb-2">Q: ท่อไซเลอร์ต่างจากท่อ PVC ธรรมดาอย่างไร?</h3>
            <p class="text-secondary-700">ท่อไซเลอร์ (Cylinder) มีโครงสร้างเป็นแผ่นเจาะรูแล้วพับเป็นทรงกลม ใช้เป็นท่อระบายน้ำแบบเปิด ส่วนท่อ PVC ธรรมดาเป็นท่อปิดใช้ส่งน้ำหรือระบายน้ำแบบปิด</p>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 rounded-lg p-4">
            <h3 class="font-semibold text-secondary-900 mb-2">Q: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเลือกอย่างไร?</h3>
            <p class="text-secondary-700">ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ต้องการระบาย ท่อขนาดใหญ่ระบายน้ำได้มากกว่า แต่ต้องเผื่อพื้นที่ในการติดตั้ง</p>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 rounded-lg p-4">
            <h3 class="font-semibold text-secondary-900 mb-2">Q: ติดตั้งยากไหม?</h3>
            <p class="text-secondary-700">การติดตั้งท่อไซเลอร์ต้องทำให้ระดับเอียงลงเพื่อให้น้ำไหลได้โดยแรงโน้มถ่วง ควรตรวจสอบระดับก่อนติดตั้ง</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>

    <!-- Installation Guide -->
    <section id="installation" class="section bg-gray-50">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8">ข้อแนะนำการติดตั้ง</h2>
        <div class="grid md:grid-cols-2 gap-6">
          <div>
            <h3 class="font-semibold text-secondary-800 mb-3">ขั้นตอนการติดตั้ง</h3>
            <ol class="space-y-3">
              <li class="flex gap-3"><span class="flex-shrink-0 w-6 h-6 bg-primary-600 text-white rounded-full flex items-center justify-center text-sm">1</span><span class="text-secondary-700">วัดและวางแผนเส้นทางท่อ</span></li>
              <li class="flex gap-3"><span class="flex-shrink-0 w-6 h-6 bg-primary-600 text-white rounded-full flex items-center justify-center text-sm">2</span><span class="text-secondary-700">เตรียมพื้นที่ให้เรียบและมีระดับเอียง</span></li>
              <li class="flex gap-3"><span class="flex-shrink-0 w-6 h-6 bg-primary-600 text-white rounded-full flex items-center justify-center text-sm">3</span><span class="text-secondary-700">ตัดท่อไซเลอร์ตามขนาดที่ต้องการ</span></li>
              <li class="flex gap-3"><span class="flex-shrink-0 w-6 h-6 bg-primary-600 text-white rounded-full flex items-center justify-center text-sm">4</span><span class="text-secondary-700">เชื่อมต่อส่วนต่างๆ ด้วยข้อต่อพิเศษ</span></li>
              <li class="flex gap-3"><span class="flex-shrink-0 w-6 h-6 bg-primary-600 text-white rounded-full flex items-center justify-center text-sm">5</span><span class="text-secondary-700">ตรวจสอบการรั่วซึมก่อนปิดพื้น</span></li>
            </ol>
          </div>
          <div>
            <h3 class="font-semibold text-secondary-800 mb-3">ข้อควรระวัง</h3>
            <ul class="space-y-3">
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-amber-500 text-xl">⚠️</span><span class="text-secondary-700">ต้องมีระดับเอียงอย่างน้อย 1-2%</span></li>
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-amber-500 text-xl">⚠️</span><span class="text-secondary-700">เลือกขนาดให้เหมาะกับปริมาณน้ำ</span></li>
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-amber-500 text-xl">⚠️</span><span class="text-secondary-700">ตรวจสอบรอยต่อให้แน่น</span></li>
            </ul>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Contact CTA -->
    <section class="cta-gradient py-16">
      <div class="container-custom text-center">
        <h2 class="text-xl sm:text-2xl font-bold text-white mb-6">สนใจสินค้าของเรา?</h2>
        <p class="text-lg text-white/80 mb-8 max-w-2xl mx-auto">
          ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำแนะนำและราคาพิเศษ
        </p>
        <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4">
          <a href="https://line.me/ti/p/~JPPSELECTION" target="_blank" class="btn-white flex items-center gap-2">
            <span>แชท</span>
            <svg class="w-5 h-5" fill="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M19.365 9.863c.349 0 .63.285.63.631 0 .345-.281.63-.63.63H17.61v1.125h1.755c.349 0 .63.283.63.63 0 .344-.281.629-.63.629h-2.386c-.345 0-.627-.285-.627-.629V8.108c0-.344.282-.629.627-.629h2.386c.349 0 .63.285.63.63 0 .349-.281.63-.63.63H17.61v1.125h1.755zm-3.855 3.016c0 .27-.174.51-.432.596-.064.021-.133.031-.199.031-.211 0-.391-.09-.51-.25l-2.443-3.317v2.94c0 .344-.279.629-.631.629-.346 0-.626-.285-.626-.629V8.108c0-.27.173-.51.43-.595.06-.023.136-.033.194-.033.195 0 .375.104.495.254l2.462 3.33V8.108c0-.345.282-.629.63-.629.345 0 .63.284.63.629v4.771zm-5.741 0c0 .344-.282.629-.631.629-.345 0-.627-.285-.627-.629V8.108c0-.345.282-.629.627-.629.349 0 .631.284.631.629v4.771zm-2.466.629H4.917c-.345 0-.63-.285-.63-.629V8.108c0-.345.285-.629.63-.629.348 0 .63.284.63.629v4.141h1.756c.348 0 .629.283.629.63 0 .344-.282.629-.629.629M24 10.314C24 4.943 18.615.572 12 .572S0 4.943 0 10.314c0 4.811 4.27 8.842 10.035 9.608.391.082.923.258 1.058.59.12.301.079.766.038 1.08l-.164 1.02c-.045.301-.24 1.186 1.049.645 1.291-.539 6.916-4.078 9.436-6.975C23.176 14.393 24 12.458 24 10.314"/></svg>
          </a>
          <a href="tel:0905551415" class="btn-white">
            โทร 090-555-1415
          </a>
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>
  
  <Footer slot="footer" />
</BaseLayout>