---
import BaseLayout from '../../layouts/BaseLayout.astro';
import Header from '../../components/common/Header.astro';
import Footer from '../../components/common/Footer.astro';
---

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "name": "ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak)",
  "description": "จำหน่ายฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak)คุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล",
  "image": "https://dealplustech.co.th/images/thermobreak/thermobreak-solarblock.png",
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://dealplustech.co.th/เทอร์โมเบรค-thermobreak",
    "priceCurrency": "THB",
    "availability": "https://schema.org/InStock"
  }
}
</script>

<BaseLayout title="ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak)" description="จำหน่ายฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak)คุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล">
  <Header slot="header" />
  
  <main class="bg-white min-h-screen">
    <!-- Product Hero Section -->
    <section class="hero-gradient py-16">
      <div class="container-custom">
        <div class="grid lg:grid-cols-2 gap-12 items-start">
          <div class="lg:sticky lg:top-24">
            <div class="card-glass p-8">
              <img src="/images/thermobreak/thermobreak-solarblock.png" alt="Product" class="w-full h-auto rounded-xl" width="600" height="400" loading="eager" fetchpriority="high" decoding="sync" onerror="this.src='/images/logo/dealplustech-logo.png'" />
            </div>
          </div>
          
          <div>
            <span class="inline-block px-4 py-1.5 bg-white/20 text-white rounded-full text-sm font-medium mb-4">
              ฉนวนหุ้มท่อ
            </span>
            <h1 class="text-3xl sm:text-4xl lg:text-5xl font-bold text-white mb-4">ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak)</h1>
            <p class="text-lg sm:text-xl text-white/80 mb-8 leading-relaxed">
              จำหน่ายฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak) คุณภาพสูง ราคาโรงงาน ส่งฟรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
            </p>
            
            <div class="flex flex-wrap gap-4 mb-8">
              <a href="https://line.me/ti/p/~JPPSELECTION" target="_blank" class="btn-white flex items-center gap-2">
                <span>แชท</span>
                <svg class="w-5 h-5" fill="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M19.365 9.863c.349 0 .63.285.63.631 0 .345-.281.63-.63.63H17.61v1.125h1.755c.349 0 .63.283.63.63 0 .344-.281.629-.63.629h-2.386c-.345 0-.627-.285-.627-.629V8.108c0-.344.282-.629.627-.629h2.386c.349 0 .63.285.63.63 0 .349-.281.63-.63.63H17.61v1.125h1.755zm-3.855 3.016c0 .27-.174.51-.432.596-.064.021-.133.031-.199.031-.211 0-.391-.09-.51-.25l-2.443-3.317v2.94c0 .344-.279.629-.631.629-.346 0-.626-.285-.626-.629V8.108c0-.27.173-.51.43-.595.06-.023.136-.033.194-.033.195 0 .375.104.495.254l2.462 3.33V8.108c0-.345.282-.629.63-.629.345 0 .63.284.63.629v4.771zm-5.741 0c0 .344-.282.629-.631.629-.345 0-.627-.285-.627-.629V8.108c0-.345.282-.629.627-.629.349 0 .631.284.631.629v4.771zm-2.466.629H4.917c-.345 0-.63-.285-.63-.629V8.108c0-.345.285-.629.63-.629.348 0 .63.284.63.629v4.141h1.756c.348 0 .629.283.629.63 0 .344-.282.629-.629.629M24 10.314C24 4.943 18.615.572 12 .572S0 4.943 0 10.314c0 4.811 4.27 8.842 10.035 9.608.391.082.923.258 1.058.59.12.301.079.766.038 1.08l-.164 1.02c-.045.301-.24 1.186 1.049.645 1.291-.539 6.916-4.078 9.436-6.975C23.176 14.393 24 12.458 24 10.314"/></svg>
              </a>
              <a href="tel:0905551415" class="btn-white flex items-center gap-2">
                <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M3 5a2 2 0 012-2h3.28a1 1 0 01.948.684l1.498 4.493a1 1 0 01-.502 1.21l-2.257 1.13a11.042 11.042 0 005.516 5.516l1.13-2.257a1 1 0 011.21-.502l4.493 1.498a1 1 0 01.684.949V19a2 2 0 01-2 2h-1C9.716 21 3 14.284 3 6V5z"/>
                </svg>
                <span>090-555-1415</span>
              </a>
              <a href="#pricelist" class="btn-white flex items-center gap-2">
                <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M12 10v6m0 0l-3-3m3 3l3-3m2 8H7a2 2 0 01-2-2V5a2 2 0 012-2h5.586a1 1 0 01.707.293l5.414 5.414a1 1 0 01.293.707V19a2 2 0 01-2 2z"/>
                </svg>
                <span>ดาวน์โหลดราคา</span>
              </a>
            </div>
            
            <div class="space-y-4">
              <div class="flex items-start space-x-3">
                <svg class="w-6 h-6 text-white mt-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span class="text-lg text-white/80">คุณภาพสูง มาตรฐานอุตสาหกรรม</span>
              </div>
              <div class="flex items-start space-x-3">
                <svg class="w-6 h-6 text-white mt-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span class="text-lg text-white/80">ราคาโรงงาน คุ้มค่า</span>
              </div>
              <div class="flex items-start space-x-3">
                <svg class="w-6 h-6 text-white mt-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span class="text-lg text-white/80">จัดส่งรวดเร็ว ส่งฟรี กทม. ปริมณฑล</span>
              </div>
              <div class="flex items-start space-x-3">
                <svg class="w-6 h-6 text-white mt-1" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 13l4 4L19 7" />
                </svg>
                <span class="text-lg text-white/80">รับประกันสินค้า</span>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Product Specifications -->
    <section class="section">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8">รายละเอียดสินค้า</h2>
          <div class="prose prose-lg max-w-none">
            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/thermobreak/thermobreak-banner.png" alt="Thermobreak Banner" class="w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="800" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              <strong>ตัวแทนจำหน่ายท่อฉนวนกันความร้อน ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak)</strong> ทุกรุ่น สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนและราคาเริ่มต้นหรืองบประมาณที่ต้องการ รวมถึงบริการส่งฟรี
            </p>

            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ ฉนวนกันความร้อน เทอร์โมเบรค (Thermobreak) ถูกคิดค้นมาจากประเทศออสเตรเลีย มากกว่า 30 ปี และมีการรับประกันจากลูกค้าทั่วโลกแล้ว
            </p>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">ทำไมต้องเลือกใช้ เทอร์โมเบรค (Thermobreak)</h3>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ ฉนวนกันความร้อน เทอร์โมเบรค (Thermobreak) เป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตฉนวน polygon foam คุณภาพสูงที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ดังนี้
            </p>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700">
              <li>ฉนวนนำความร้อนและไฟฟ้าต่ำและมีอัตรากันน้ำซึมหรือความชื้นต่ำ</li>
              <li>มีการทดสอบจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อความมั่นใจในคุณภาพฉนวน</li>
              <li>ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li>
              <li>ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง</li>
              <li>ถูกต้องตามหลักการกันไฟและความร้อนตามหลักสากล</li>
              <li>ลูกค้าเชื่อถือและเลือกใช้มามากกว่า 30 ปี</li>
              <li>ติดตั้ง ดัด ตัดง่าย สะดวก และรวดเร็ว</li>
            </ul>

            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mt-6">
              ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน ฉนวนหุ้มท่อแอร์ ฉนวนหุ้มท่อน้ำ เทอร์โมเบรค (Thermobreak) เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับงานฉนวนระบบปรับอากาศและฉนวนงานหุ้มท่อแอร์ จึงต้องมีการผ่านการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการติดไฟของวัสดุ ซึ่งเทอร์โมเบรค (Thermobreak) ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐานมากมายทั้ง Factory Mutual (FM) และ UL
            </p>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">มาตรฐานการรับรองไฟและควัน</h3>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700">
              <li>BRITISH (BS476 Part 6&7 Class 0)</li>
              <li>ASTM E84, UL723 (25/50)</li>
              <li>EUROPEAN STANDARD EN 13501-1 (EUROCLASS)</li>
              <li>AUSTRALIAN (AS 1530.3)</li>
              <li>ISO STANDARD (ISO 5659-2)</li>
            </ul>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">เทคโนโลยีเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า</h3>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              <strong>Physically cross linked</strong> ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเซลล์เล็กลงและการกระจายของเซลล์เป็นไปอย่างสม่ำเสมอทำให้ได้ค่าการนำความร้อนที่ต่ำ (0.032 W/m.K) มีความเสถียร และมีการแทรกซึมไอน้ำที่น้อย เป็นจุดประสงค์หลักของฉนวนกันความร้อนด้วยค่าการนำความร้อนที่ต่ำเพียง 0.032 W/m.K
            </p>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">ค่าการซึมผ่านของไอน้ำที่เกือบจะเป็น 0</h3>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              เราสามารถยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ เทอร์โมเบรค (Thermobreak) จะมีค่าการนำความร้อนที่คงที่เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงของระบบฉนวน
            </p>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700">
              <li>Vapour Permeability = 2.3 x 10⁻¹⁵ kg/Pa.s.m</li>
              <li>Permeability Resistance Factor : μ > 80,000</li>
            </ul>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">ความยั่งยืนและประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม</h3>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              ความยั่งยืนของอาคาร (Building Sustainability), คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) และสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร (Health & Safety) เป็นปัจจัยหลักในคอนเซปของอาคารเขียว (Green Building)
            </p>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mt-4">
              ผลิตภัณฑ์ เทอร์โมเบรค (Thermobreak) ได้มีการริเริ่มทำในด้านของผลิตภัณฑ์อาคารเขียว ในอาคารที่ต้องการทำอาคารเขียวและมีการใช้ฉนวนกันความร้อน เทอร์โมเบรค (Thermobreak) จะได้รับคะแนนเครดิตเพิ่มขึ้น เช่น LEED และ Estidama
            </p>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700">
              <li>Green Star Compliant (VOC)</li>
              <li>No CFCs of HCFCs</li>
              <li>Zero Ozone Depletion Potential (Zero ODP)</li>
              <li>Low GWP</li>
              <li>Fibre Free</li>
              <li>Zero PVC, Zero Formaldehyde</li>
              <li>Compliance to RoHS Directive</li>
              <li>Compliance to REACH Directive</li>
              <li>Resistance to Mould Growth</li>
              <li>DUBAI GBR Approved</li>
            </ul>

            <h3 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mt-8 mb-4">การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างครอบคลุม</h3>
            
            <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-800 mt-6 mb-3">ฉนวนกันความร้อน Thermobreak LS ชนิดม้วนและแผ่นทั้งภายในและนอกอาคาร</h4>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              (ชนิดม้วนและแผ่น) เริ่มต้นความหนา 5-50 มิลลิเมตร
            </p>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mt-4">
              จากโฟมโพลีโอเลฟิน (Polyolefin foam insulation) แบบเซลล์ปิด (Close cell Crosslinked) ด้วยวิธีการฉายรังสี มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.032 W/m•K และมีการลามิเนตผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อเสริมความแข็งแรงและการป้องกันไอน้ำให้กับผิว ส่วนอีกหนึ่งด้านจะทำการลามิเนตผิวด้วยกาวอะคลิลิกสำหรับงานท่อระบบปรับอากาศโดยเฉพาะ
            </p>

            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/thermobreak/thermobreak-solarblock.png" alt="Thermobreak SolarBlock" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-800 mt-6 mb-3">Thermobreak LS Tube : ฉนวนหุ้มท่อความเย็นภายในอาคาร</h4>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              <strong>ราคาเริ่ม 74 บาท</strong> Thermobreak ฉนวนกันความร้อน IXPE จากโฟมโพลีโอเลฟิน (Polyolefin foam insulation) แบบเซลล์ปิด (Close cell Crosslinked) ด้วยวิธีการฉายรังสี มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.032 W/m•K และมีการลามิเนตผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อเสริมความแข็งแรงและการป้องกันไอน้ำให้กับผิว ส่วนอีกหนึ่งด้านจะทำการลามิเนตผิวด้วยกาวอะคลิลิกสำหรับงานท่อระบบปรับอากาศโดยเฉพาะ
            </p>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700 mt-4">
              <li><strong>ขนาดความยาว:</strong> 2 เมตร/เส้น (ยกเว้น 10″ หนา 40/50 มม. = ยาวท่อนละ 1.2 เมตร)</li>
              <li><strong>ความหนาเริ่มต้น:</strong> 15-50 มิลลิเมตร</li>
              <li><strong>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง:</strong> 6.35 มิลลิเมตร - 273.10 มิลลิเมตร หรือสามารถสอบถามได้ทุกขนาด</li>
            </ul>

            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/thermobreak/thermobreak-ls.png" alt="Thermobreak LS" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <h4 class="text-xl font-bold text-secondary-800 mt-6 mb-3">เทป Thermobreak LS Foil Tape หน้ากว้าง 50 มิลลิเมตรและ 75 มิลลิเมตร</h4>
            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed">
              Thermobreak LS Foil Tape เป็นเทปอลูมิเนียมพร้อมเส้นใยเสริมความแข็งแรง เคลือบลามิเนตด้วยกาว Arcrylic Pressure Senseitve สูตร Solvent Base Adhisve
            </p>
            <ul class="list-disc pl-6 space-y-2 text-lg text-secondary-700 mt-4">
              <li>ใช้ง่ายติดตั้งเก็บรายละเอียดทุกมุมข้อต่อ</li>
              <li>เส้นใยเสริมแรงอลูมิเนียมเทปเพิ่มความแข็งแรง</li>
              <li>มาตรฐานการลามไฟ Class 0 ภายใต้มาตรฐาน BS 476</li>
            </ul>

            <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4 my-8">
              <img src="/images/thermobreak/thermobreak-raised-floor.png" alt="Thermobreak Raised Floor Insulation" class="max-w-lg w-full h-auto rounded-lg shadow-md" width="500" height="300" loading="lazy" decoding="async" />
            </div>

            <p class="text-lg text-secondary-700 leading-relaxed mt-8">
              <strong>ส่งฟรี กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง</strong> โทรหาปรึกษา Dealplustech ได้ตลอดเวลาทำการ
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Product Line Section -->
    <section id="product-line" class="section bg-white">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8">ผลิตภัณฑ์เทอร์โมเบรคทั้งหมด</h2>
        <p class="text-lg text-secondary-700 mb-8">เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทอร์โมเบรคครบทุกประเภทสำหรับทุกการใช้งาน ตั้งแต่งานระบบปรับอากาศ งานอุตสาหกรรม จนถึงงานขนส่ง</p>
        
        <!-- Thermal Insulation Products -->
        <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-4">ฉนวนกันความร้อน (Thermal Insulation)</h3>
        <div class="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6 mb-8">
          <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg">
            <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">Thermobreak LS</h4>
            <p class="text-secondary-700 text-sm mb-3">ฉนวนแบบม้วนและแผ่น สำหรับงานทั่วไป เหมาะกับถังน้ำ ท่อขนาดใหญ่ และอุปกรณ์</p>
            <ul class="text-sm text-secondary-600 space-y-1">
              <li>• ความหนา: 5-50 มม.</li>
              <li>• ขนาดม้วน: ตามสั่ง</li>
              <li>• การนำความร้อน: 0.032 W/m.K</li>
            </ul>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg">
            <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">Thermobreak LS Tube</h4>
            <p class="text-secondary-700 text-sm mb-3">ฉนวนหุ้มท่อแบบสำเร็จรูป สำหรับท่อระบบปรับอากาศและท่อน้ำ</p>
            <ul class="text-sm text-secondary-600 space-y-1">
              <li>• ความยาว: 2 เมตร/เส้น</li>
              <li>• ขนาด: 6.35-273.10 มม.</li>
              <li>• ความหนา: 15-50 มม.</li>
            </ul>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg">
            <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">Thermobreak LS-F Tube <span class="text-red-600 text-xs">Fire-Rated</span></h4>
            <p class="text-secondary-700 text-sm mb-3">ฉนวนหุ้มท่อแบบทนไฟ สำหรับพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยทางไฟ</p>
            <ul class="text-sm text-secondary-600 space-y-1">
              <li>• มาตรฐานกันไฟ: FM Approved</li>
              <li>• ขนาด: ตามสั่ง</li>
              <li>• ความยาว: 2 เมตร/เส้น</li>
            </ul>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg">
            <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">Thermobreak No Clad</h4>
            <p class="text-secondary-700 text-sm mb-3">ฉนวนสำหรับติดตั้งภายนอก ไม่ต้องใช้แผ่นเคลือบเพิ่ม</p>
            <ul class="text-sm text-secondary-600 space-y-1">
              <li>• ทนทานต่อ UV และสภาพอากาศ</li>
              <li>• ติดตั้งง่าย</li>
              <li>• เหมาะกับงานภายนอก</li>
            </ul>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg">
            <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">Thermobreak Solar</h4>
            <p class="text-secondary-700 text-sm mb-3">ฉนวนสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทนความร้อนสูงถึง 160°C</p>
            <ul class="text-sm text-secondary-600 space-y-1">
              <li>• ทนความร้อน: สูงสุด 160°C</li>
              <li>• ประสิทธิภาพสูง</li>
              <li>• อายุการใช้งานยาวนาน</li>
            </ul>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg">
            <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">Thermobreak Solarblock</h4>
            <p class="text-secondary-700 text-sm mb-3">ฉนวนแผ่นสำหรับแผงโซลาร์เซลล์</p>
            <ul class="text-sm text-secondary-600 space-y-1">
              <li>• รูปแบบ: แผ่น</li>
              <li>• ทนความร้อนสูง</li>
              <li>• ติดตั้งใต้แผงโซลาร์</li>
            </ul>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg">
            <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">Thermobreak Thermacoil</h4>
            <p class="text-secondary-700 text-sm mb-3">ฉนวนสำหรับคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นของระบบปรับอากาศ</p>
            <ul class="text-sm text-secondary-600 space-y-1">
              <li>• พับขึ้นรูปง่าย</li>
              <li>• เหมาะกับคอยล์ A/C</li>
              <li>• ลดการควบแน่น</li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        
        <!-- Acoustic Products -->
        <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-4">ฉนวนป้องกันเสียง (Acoustic Insulation)</h3>
        <div class="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6 mb-8">
          <div class="bg-blue-50 p-5 rounded-lg">
            <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">Thermobreak AcoustiPlus</h4>
            <p class="text-secondary-700 text-sm mb-3">ฉนวนดูดซับเสียง สำหรับลดเสียงรบกวนในอาคาร</p>
            <ul class="text-sm text-secondary-600 space-y-1">
              <li>• ดูดซับเสียงได้ดี</li>
              <li>• เหมาะกับห้องประชุม โรงแรม รง.</li>
              <li>• ติดตั้งง่าย</li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        
        <!-- Transport Products -->
        <h3 class="text-lg font-bold text-secondary-900 mb-4">ฉนวนสำหรับขนส่ง (Transport Insulation)</h3>
        <div class="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
          <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg">
            <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">Thermobreak RT</h4>
            <p class="text-secondary-700 text-sm mb-3">ฉนวนสำหรับระบบขนส่งทางรางและยานพาหนะ</p>
            <ul class="text-sm text-secondary-600 space-y-1">
              <li>• น้ำหนักเบา</li>
              <li>• ทนการสั่นสะเทือน</li>
              <li>• มาตรฐานรถไฟ</li>
            </ul>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg">
            <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">Thermobreak RT Drain</h4>
            <p class="text-secondary-700 text-sm mb-3">ระบบระบายน้ำสำหรับพื้นรถไฟและยานพาหนะ</p>
            <ul class="text-sm text-secondary-600 space-y-1">
              <li>• ระบายน้ำได้ดี</li>
              <li>• ทนสารเคมี</li>
              <li>• ติดตั้งในพื้น</li>
            </ul>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg">
            <h4 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">Thermobreak RT-N</h4>
            <p class="text-secondary-700 text-sm mb-3">ฉนวนสำหรับพื้นที่แคบในระบบขนส่ง</p>
            <ul class="text-sm text-secondary-600 space-y-1">
              <li>• สำหรับพื้นที่แคบ</li>
              <li>• ดัดแปลงง่าย</li>
              <li>• น้ำหนักเบา</li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Applications Section -->
    <section id="applications" class="section bg-gray-50">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8">การใช้งานเทอร์โมเบรค</h2>
          <div class="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
          <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm">
            <div class="w-12 h-12 bg-primary-100 rounded-lg flex items-center justify-center mb-4">
              <svg class="w-6 h-6 text-primary-600" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M19 21V5a2 2 0 00-2-2H7a2 2 0 00-2 2v16m14 0h2m-2 0h-5m-9 0H3m2 0h5M9 7h1m-1 4h1m4-4h1m-1 4h1m-5 10v-5a1 1 0 011-1h2a1 1 0 011 1v5m-4 0h4"/></svg>
            </div>
            <h3 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">ระบบปรับอากาศ (HVAC)</h3>
            <p class="text-secondary-700 text-sm">ใช้กับท่อลมเย็น ท่อน้ำเย็น คอยล์ร้อน-เย็น และระบบท่อในอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย</p>
          </div>
          <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm">
            <div class="w-12 h-12 bg-primary-100 rounded-lg flex items-center justify-center mb-4">
              <svg class="w-6 h-6 text-primary-600" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M19 21V5a2 2 0 00-2-2H7a2 2 0 00-2 2v16m14 0h2m-2 0h-5m-9 0H3m2 0h5M9 7h1m-1 4h1m4-4h1m-1 4h1m-5 10v-5a1 1 0 011-1h2a1 1 0 011 1v5m-4 0h4"/></svg>
            </div>
            <h3 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">อาคารพาณิชย์</h3>
            <p class="text-secondary-700 text-sm">โรงแรม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล คลังสินค้า และอาคารขนาดใหญ่</p>
          </div>
          <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm">
            <div class="w-12 h-12 bg-primary-100 rounded-lg flex items-center justify-center mb-4">
              <svg class="w-6 h-6 text-primary-600" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M19.428 15.428a2 2 0 00-1.022-.547l-2.387-.477a6 6 0 00-3.86.517l-.318.158a6 6 0 01-3.86.517L6.05 15.21a2 2 0 00-1.806.547M8 4h8l-1 1v5.172a2 2 0 00.586 1.414l5 5c1.26 1.26.367 3.414-1.415 3.414H4.828c-1.782 0-2.674-2.154-1.414-3.414l5-5A2 2 0 009 10.172V5L8 4z"/></svg>
            </div>
            <h3 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">โรงงานอุตสาหกรรม</h3>
            <p class="text-secondary-700 text-sm">โรงงานผลิต โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานเคมี และพื้นที่ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ</p>
          </div>
          <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm">
            <div class="w-12 h-12 bg-primary-100 rounded-lg flex items-center justify-center mb-4">
              <svg class="w-6 h-6 text-primary-600" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M9 3v2m6-2v2M9 19v2m6-2v2M5 9H3m2 6H3m18-6h-2m2 6h-2M7 19h10a2 2 0 002-2V7a2 2 0 00-2-2H7a2 2 0 00-2 2v10a2 2 0 002 2zM9 9h6v6H9V9z"/></svg>
            </div>
            <h3 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">ห้องเย็น (Cold Storage)</h3>
            <p class="text-secondary-700 text-sm">ห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาอาหาร ยา และสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ</p>
          </div>
          <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm">
            <div class="w-12 h-12 bg-primary-100 rounded-lg flex items-center justify-center mb-4">
              <svg class="w-6 h-6 text-primary-600" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 10V3L4 14h7v7l9-11h-7z"/></svg>
            </div>
            <h3 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">พลังงานแสงอาทิตย์</h3>
            <p class="text-secondary-700 text-sm">ระบบโซลาร์เซลล์และระบบทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์</p>
          </div>
          <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-sm">
            <div class="w-12 h-12 bg-primary-100 rounded-lg flex items-center justify-center mb-4">
              <svg class="w-6 h-6 text-primary-600" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M8 7h12m0 0l-4-4m4 4l-4 4m0 6H4m0 0l4 4m-4-4l4-4"/></svg>
            </div>
            <h3 class="font-bold text-secondary-900 mb-2">ระบบขนส่ง</h3>
            <p class="text-secondary-700 text-sm">รถไฟ รถบัส เรือ และยานพาหนะขนส่งสินค้าที่ต้องการฉนวน</p>
          </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Project References Section -->
    <section id="projects" class="section bg-white">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8">ตัวอย่างโครงการที่ใช้เทอร์โมเบรค</h2>
          <p class="text-lg text-secondary-700 mb-8">เทอร์โมเบรคถูกใช้งานในโครงการขนาดใหญ่ทั่วโลกและในประเทศไทย รวมถึง:</p>
          <div class="grid md:grid-cols-2 gap-6">
          <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg">
            <h3 class="font-bold text-secondary-900 mb-3">โครงการในประเทศไทย</h3>
            <ul class="space-y-2 text-secondary-700">
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-primary-600">✓</span> โรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำ</li>
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-primary-600">✓</span> ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า</li>
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-primary-600">✓</span> โรงพยาบาลและคลินิก</li>
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-primary-600">✓</span> อาคารสำนักงาน Fortune 500</li>
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-primary-600">✓</span> โกดังและศูนย์โลจิสติกส์</li>
            </ul>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 p-5 rounded-lg">
            <h3 class="font-bold text-secondary-900 mb-3">โครงการระดับโลก</h3>
            <ul class="space-y-2 text-secondary-700">
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-primary-600">✓</span> โรงแรมใน Dubai (7 Star)</li>
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-primary-600">✓</span> สนามบินนานาชาติ</li>
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-primary-600">✓</span> ระบบขนส่งมวลชน</li>
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-primary-600">✓</span> โรงงานผลิตรถยนต์</li>
              <li class="flex items-start gap-2"><span class="text-primary-600">✓</span> สถานีผลิตไฟฟ้า</li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="mt-8 p-6 bg-primary-50 rounded-lg">
          <p class="text-lg text-secondary-800"><strong>ติดต่อเรา</strong> เพื่อขอรายละเอียดโครงการและคำแนะนำการใช้งานสำหรับโครงการของคุณ</p>
        </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Thickness Selection Guide -->
    <section id="thickness-guide" class="section bg-gray-50">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8">คำแนะนำการเลือกความหนาฉนวน</h2>
          <div class="overflow-x-auto">
            <table class="w-full border-collapse bg-white rounded-lg shadow-sm">
            <thead>
              <tr class="bg-primary-600 text-white">
                <th class="px-4 py-3 text-left">ขนาดท่อ (นิ้ว)</th>
                <th class="px-4 py-3 text-center">ท่อน้ำเย็น (มม.)</th>
                <th class="px-4 py-3 text-center">ท่อลมเย็น (มม.)</th>
                <th class="px-4 py-3 text-center">ท่อน้ำร้อน (มม.)</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody class="divide-y">
              <tr><td class="px-4 py-2">1/2"</td><td class="px-4 py-2 text-center">15-20</td><td class="px-4 py-2 text-center">20-25</td><td class="px-4 py-2 text-center">20-25</td></tr>
              <tr><td class="px-4 py-2">3/4"</td><td class="px-4 py-2 text-center">15-20</td><td class="px-4 py-2 text-center">20-25</td><td class="px-4 py-2 text-center">25-30</td></tr>
              <tr><td class="px-4 py-2">1"</td><td class="px-4 py-2 text-center">20-25</td><td class="px-4 py-2 text-center">25-30</td><td class="px-4 py-2 text-center">25-30</td></tr>
              <tr><td class="px-4 py-2">1-1/2"</td><td class="px-4 py-2 text-center">20-25</td><td class="px-4 py-2 text-center">25-30</td><td class="px-4 py-2 text-center">30-40</td></tr>
              <tr><td class="px-4 py-2">2"</td><td class="px-4 py-2 text-center">25-30</td><td class="px-4 py-2 text-center">30-40</td><td class="px-4 py-2 text-center">30-40</td></tr>
              <tr><td class="px-4 py-2">3"</td><td class="px-4 py-2 text-center">25-30</td><td class="px-4 py-2 text-center">30-40</td><td class="px-4 py-2 text-center">40-50</td></tr>
              <tr><td class="px-4 py-2">4"</td><td class="px-4 py-2 text-center">30-40</td><td class="px-4 py-2 text-center">40-50</td><td class="px-4 py-2 text-center">40-50</td></tr>
              <tr><td class="px-4 py-2">6"</td><td class="px-4 py-2 text-center">30-40</td><td class="px-4 py-2 text-center">40-50</td><td class="px-4 py-2 text-center">50-60</td></tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
          <p class="text-sm text-secondary-600 mt-4">* ความหนาที่แนะนำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิทำงานและสภาพแวดล้อม ติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสม</p>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- FAQ Section -->
    <section id="faq" class="section bg-white">
      <div class="container-custom">
        <div class="max-w-4xl mx-auto">
          <h2 class="text-xl font-bold text-secondary-900 mb-8">คำถามที่พบบ่อย</h2>
          <div class="space-y-4">
          <div class="bg-gray-50 rounded-lg p-4">
            <h3 class="font-semibold text-secondary-900 mb-2">Q: เทอร์โมเบรคต่างจากฉนวนยี่ห้ออื่นอย่างไร?</h3>
            <p class="text-secondary-700">เทอร์โมเบรคใช้เทคโนโลยี Physically Cross-Linked ซึ่งให้ขนาดเซลล์เล็กและกระจายสม่ำเสมอ ทำให้ได้ค่าการนำความร้อนต่ำกว่า (0.032 W/m.K) และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 10 ปีโดยไม่เสื่อมประสิทธิภาพ</p>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 rounded-lg p-4">
            <h3 class="font-semibold text-secondary-900 mb-2">Q: เลือกความหนาฉนวนอย่างไร?</h3>
            <p class="text-secondary-700">การเลือกความหนาขึ้นอยู่กับ: 1) ขนาดท่อ 2) อุณหภูมิของไหลในท่อ 3) อุณหภูมิแวดล้อม 4) ความชื้น โดยทั่วไปท่อน้ำเย็นควรใช้ 15-25 มม. ท่อลมเย็น 20-40 มม. และท่อน้ำร้อน 25-50 มม.</p>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 rounded-lg p-4">
            <h3 class="font-semibold text-secondary-900 mb-2">Q: ใช้ภายนอกอาคารได้ไหม?</h3>
            <p class="text-secondary-700">ได้ สำหรับการใช้ภายนอกแนะนำใช้ Thermobreak No Clad ที่ออกแบบมาให้ทนทานต่อ UV และสภาพอากาศโดยไม่ต้องติดตั้งแผ่นเคลือบเพิ่มเติม</p>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 rounded-lg p-4">
            <h3 class="font-semibold text-secondary-900 mb-2">Q: รับประกันอายุการใช้งานเท่าไหร่?</h3>
            <p class="text-secondary-700">เทอร์โมเบรคมีการรับประกันประสิทธิภาพการนำความร้อนคงที่มากกว่า 10 ปี ซึ่งหมายความว่าค่า 0.032 W/m.K จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช้งาน</p>
          </div>
          <div class="bg-gray-50 rounded-lg p-4">
            <h3 class="font-semibold text-secondary-900 mb-2">Q: ติดตั้งยากไหม?</h3>
            <p class="text-secondary-700">เทอร์โมเบรคตัด ดัด และติดตั้งง่ายด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน ใช้เทป Thermobreak LS Foil Tape สำหรับยึดข้อต่อและรอยต่อ</p>
          </div>
        </div>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- Product Prices Section -->
    <section class="section gradient-mesh">
      <div class="container-custom">
        <div class="card-glass p-8 max-w-lg mx-auto">
          <h2 id="pricelist" class="text-lg sm:text-xl font-bold text-secondary-900 mb-6 text-center">ดาวน์โหลดราคาสินค้า</h2>
          <a href="/documents/2026-New Update Thermobreak Price List.pdf" target="_blank" class="flex items-center gap-4 p-4 bg-secondary-50 rounded-xl hover:bg-secondary-100 transition-colors group">
            <svg class="w-10 h-10 text-red-600 flex-shrink-0" fill="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M14 2H6a2 2 0 00-2 2v16a2 2 0 002 2h12a2 2 0 002-2V8l-6-6zm-1 9V3.5L18.5 9H13zM8 13h8v2H8v-2zm0 4h8v2H8v-2zm0-8h2v2H8V9z"/></svg>
            <div>
              <div class="font-semibold text-secondary-900 group-hover:text-primary-600 transition-colors">Thermobreak Price List 2026</div>
              <div class="text-sm text-secondary-500">PDF - ดาวน์โหลดราคา</div>
            </div>
          </a>
        </div>
      </div>
    </section>
    
    <!-- CTA Section -->
    <section class="cta-gradient py-16">
      <div class="container-custom text-center">
        <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold text-white mb-6">สนใจสินค้าของเรา?</h2>
        <p class="text-xl text-white/80 mb-8 max-w-2xl mx-auto">
          ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำแนะนำและราคาพิเศษ
        </p>
        <div class="flex flex-wrap justify-center gap-4">
          <a href="https://line.me/ti/p/~JPPSELECTION" target="_blank" class="btn-white flex items-center gap-2">
            <span>แชท</span>
            <svg class="w-5 h-5" fill="currentColor" viewBox="0 0 24 24"><path d="M19.365 9.863c.349 0 .63.285.63.631 0 .345-.281.63-.63.63H17.61v1.125h1.755c.349 0 .63.283.63.63 0 .344-.281.629-.63.629h-2.386c-.345 0-.627-.285-.627-.629V8.108c0-.344.282-.629.627-.629h2.386c.349 0 .63.285.63.63 0 .349-.281.63-.63.63H17.61v1.125h1.755zm-3.855 3.016c0 .27-.174.51-.432.596-.064.021-.133.031-.199.031-.211 0-.391-.09-.51-.25l-2.443-3.317v2.94c0 .344-.279.629-.631.629-.346 0-.626-.285-.626-.629V8.108c0-.27.173-.51.43-.595.06-.023.136-.033.194-.033.195 0 .375.104.495.254l2.462 3.33V8.108c0-.345.282-.629.63-.629.345 0 .63.284.63.629v4.771zm-5.741 0c0 .344-.282.629-.631.629-.345 0-.627-.285-.627-.629V8.108c0-.345.282-.629.627-.629.349 0 .631.284.631.629v4.771zm-2.466.629H4.917c-.345 0-.63-.285-.63-.629V8.108c0-.345.285-.629.63-.629.348 0 .63.284.63.629v4.141h1.756c.348 0 .629.283.629.63 0 .344-.282.629-.629.629M24 10.314C24 4.943 18.615.572 12 .572S0 4.943 0 10.314c0 4.811 4.27 8.842 10.035 9.608.391.082.923.258 1.058.59.12.301.079.766.038 1.08l-.164 1.02c-.045.301-.24 1.186 1.049.645 1.291-.539 6.916-4.078 9.436-6.975C23.176 14.393 24 12.458 24 10.314"/></svg>
          </a>
          <a href="tel:0905551415" class="btn-white flex items-center gap-2">
            <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
              <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M3 5a2 2 0 012-2h3.28a1 1 0 01.948.684l1.498 4.493a1 1 0 01-.502 1.21l-2.257 1.13a11.042 11.042 0 005.516 5.516l1.13-2.257a1 1 0 011.21-.502l4.493 1.498a1 1 0 01.684.949V19a2 2 0 01-2 2h-1C9.716 21 3 14.284 3 6V5z"/>
            </svg>
            <span>090-555-1415</span>
          </a>
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>
  
  <Footer slot="footer" />
</BaseLayout>
