---
id: syler
name: ท่อไซเลอร์
nameEn: Syler Pipe
slug: ท่อไซเลอร์
description: 'ท่อไซเลอร์ ท่อเหล็กบุ PE ทนแรงดัน 50 bar มาตรฐาน BS1387 FM APPROVED สำหรับระบบดับเพลิง'
shortDescription: 'ท่อเหล็กบุ PE BS1387 FM APPROVED'
image: /images/2021/03/syler_000C.jpg
keywords:
  - ท่อไซเลอร์
  - Syler Pipe
  - ท่อเหล็กบุ PE
  - FM APPROVED
  - ท่อดับเพลิง
  - ท่อสปริงเกลอร์
  - BS1387
  - ท่อเหล็กชุบ PE
  - fire protection pipe
  - ท่อน้ำดับเพลิง
seoContent: 'ท่อไซเลอร์ (Syler Pipe) เป็นท่อเหล็กบุ PE (Polyethylene) ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบดับเพลิงและสปริงเกลอร์ ท่อมีความทนทานสูง ทนแรงดันได้ถึง 50 บาร์ ผ่านมาตรฐาน BS1387 จากอังกฤษและ FM APPROVED จาก Factory Mutual'
specifications:
  - label: วัสดุ
    value: เหล็กบุ PE (Steel with PE lining)
  - label: มาตรฐาน
    value: BS1387, FM APPROVED
  - label: แรงดันทนทาน
    value: '50'
    unit: bar
  - label: ขนาดท่อ
    value: '25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200'
    unit: mm
  - label: ความหนาผนัง
    value: Schedule 40, 80
  - label: ความยาว
    value: '6'
    unit: เมตร
  - label: สี
    value: แดง (Red) - Fire Protection
features:
  - ทนแรงดันสูง 50 บาร์
  - ผ่านมาตรฐาน BS1387 และ FM APPROVED
  - บุ PE ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
  - อายุการใช้งานยาวนาน
  - เหมาะสำหรับระบบดับเพลิง
  - ติดตั้งด้วย Groove Coupling
  - ทนทานต่อความร้อน
applications:
  - ระบบสปริงเกลอร์
  - ระบบดับเพลิง
  - โรงงานอุตสาหกรรม
  - อาคารพาณิชย์สูง
  - โรงแรมและโรงพยาบาล
certifications:
  - BS1387
  - FM APPROVED
  - UL Listed
faq:
  - question: ท่อไซเลอร์เหมาะกับงานอะไร?
    answer: ท่อไซเลอร์ออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบดับเพลิงและสปริงเกลอร์ ผ่านมาตรฐาน FM APPROVED จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย
  - question: ท่อไซเลอร์ต่างจากท่อเหล็กทั่วไปอย่างไร?
    answer: ท่อไซเลอร์มีการบุ PE ภายในท่อ ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าท่อเหล็กทั่วไป
relatedProductIds:
  - realflex
  - groove-coupling
schemaData:
  brand: Syler
  material: Steel with PE Lining
  category: Fire Protection Pipe
---

# ท่อไซเลอร์ (Syler Pipe)

## ภาพรวม

ท่อไซเลอร์ (**Syler Pipe**) เป็นท่อเหล็กบุ PE (Polyethylene) ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ **ระบบดับเพลิงและสปริงเกลอร์** ท่อมีความทนทานสูง ทนแรงดันได้ถึง **50 บาร์**

## คุณสมบัติเด่น

ผ่านมาตรฐาน **BS1387** จากอังกฤษและ **FM APPROVED** จาก Factory Mutual ท่อไซเลอร์มีการบุ PE ภายในเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและสนิม

### ข้อดีของท่อไซเลอร์

1. **ทนแรงดันสูง** - สูงถึง 50 บาร์
2. **มาตรฐานสากล** - BS1387, FM APPROVED, UL Listed
3. **บุ PE** - ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
4. **เหมาะสำหรับดับเพลิง** - ออกแบบมาเฉพาะงานนี้
5. **ติดตั้งง่าย** - ใช้ Groove Coupling
6. **ทนความร้อน** - เหมาะกับระบบสปริงเกลอร์
7. **อายุการใช้งานยาว** - ทนทานในระยะยาว

## การใช้งาน

### เหมาะสำหรับ

- **ระบบสปริงเกลอร์** - งานดับเพลิงอัตโนมัติ
- **ระบบดับเพลิง** - งานป้องกันอัคคีภัย
- **โรงงานอุตสาหกรรม** - ระบบความปลอดภัย
- **อาคารพาณิชย์สูง** - อาคารสูง คอนโด
- **โรงแรมและโรงพยาบาล** - สถานที่สาธารณะ

## มาตรฐานและรับรอง

ท่อไซเลอร์ผ่านมาตรฐาน:

- ✅ **BS1387** - มาตรฐานอังกฤษสำหรับท่อเหล็ก
- ✅ **FM APPROVED** - Factory Mutual รับรองสำหรับระบบดับเพลิง
- ✅ **UL Listed** - รับรองความปลอดภัย

## การติดตั้ง

ท่อไซเลอร์ติดตั้งโดยใช้ **Groove Coupling** ซึ่งเป็นระบบต่อท่อที่:
- ติดตั้งรวดเร็ว
- ไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อม
- รองรับแรงดันสูง
- ถอดประกอบได้สะดวก

## คำถามที่พบบ่อย

### ท่อไซเลอร์เหมาะกับงานอะไร?

ท่อไซเลอร์ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ **ระบบดับเพลิงและสปริงเกลอร์** ผ่านมาตรฐาน FM APPROVED จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

### ท่อไซเลอร์ต่างจากท่อเหล็กทั่วไปอย่างไร?

ท่อไซเลอร์มีการ **บุ PE ภายในท่อ** ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าท่อเหล็กทั่วไป

## สินค้าที่เกี่ยวข้อง

- [Realflex](/realflex/)
- [ท่อและข้อต่อ Groove](/อุปกรณ์ท่อกรูฟ/)
