---
id: hdpe
name: ท่อ HDPE
nameEn: HDPE Pipe
slug: ท่อhdpe
description: 'ท่อ HDPE PE80/PE100 ทนแรงดัน PN25 อายุการใช้งาน 50 ปี มอก. สำหรับประปาและชลประทาน'
shortDescription: 'ท่อเอชดีพีอี PE80/PE100 มาตรฐาน มอก.'
image: /images/2021/03/hdpe-pipe_000C.jpg
keywords:
  - ท่อ HDPE
  - ท่อเอชดีพีอี
  - ท่อ PE
  - ท่อน้ำ HDPE
  - PE80
  - PE100
  - ท่อ PE100
  - ท่อ PE80
  - ท่อพีอี
  - High Density Polyethylene
  - ท่อชลประทาน
  - ท่อประปา HDPE
  - ท่อดำ PE
  - ท่อน้ำดำ
  - SDR pipe
seoContent: 'ท่อ HDPE (High Density Polyethylene) หรือท่อเอชดีพีอี เป็นท่อพลาสติกคุณภาพสูงที่มีความทนทานและยืดหยุ่นสูง ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE เกรด PE80 และ PE100 ท่อ HDPE สามารถทนแรงดันได้สูงถึง PN25 บาร์'
specifications:
  - label: วัสดุ
    value: HDPE (High Density Polyethylene)
  - label: เกรด
    value: PE80, PE100
  - label: มาตรฐาน
    value: มอก. 827-2547, ISO 4427
  - label: แรงดันทนทาน
    value: PN4 - PN25
    unit: bar
  - label: SDR
    value: SDR 9, 11, 13.6, 17, 21, 26
  - label: อุณหภูมิทนทาน
    value: '-40 ถึง 60'
    unit: °C
  - label: ขนาดท่อ
    value: '20, 32, 50, 63, 75, 90, 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630'
    unit: mm
  - label: สี
    value: ดำ, น้ำเงิน (Blue Stripe)
  - label: ความหนาแน่น
    value: '0.941-0.965'
    unit: g/cm³
  - label: อายุการใช้งาน
    value: '50'
    unit: ปี
features:
  - ทนแรงดันสูงถึง PN25 บาร์
  - ทนทานต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อน
  - ยืดหยุ่นสูง ทนต่อการเคลื่อนไหวของดิน
  - ไม่เกิดสนิม ไม่เปรอะเปื้อน
  - น้ำหนักเบา ขนส่งและติดตั้งง่าย
  - รอยต่อแน่นหนาด้วย Butt Fusion
  - ทนทานต่อสารเคมีและกรดด่าง
  - อายุการใช้งานยาวนาน 50 ปี
  - ผ่านมาตรฐาน มอก. 827-2547
  - เหมาะสำหรับงานฝังดิน
applications:
  - ระบบประปา
  - ระบบชลประทาน
  - ระบบน้ำเสีย
  - ท่อส่งก๊าซ
  - งานอุตสาหกรรม
  - ท่อส่งสารเคมี
  - ระบบระบายน้ำ
  - งานเหมืองแร่
certifications:
  - มอก. 827-2547
  - ISO 4427
  - ISO 9001
faq:
  - question: ท่อ HDPE PE80 กับ PE100 ต่างกันอย่างไร?
    answer: 'ท่อ HDPE PE100 มีความทนทานต่อแรงดันสูงกว่า PE80 โดย PE100 มี MRS (Minimum Required Strength) 10 MPa ส่วน PE80 มี MRS 8 MPa ทำให้ PE100 สามารถทนแรงดันสูงกว่าในขนาดผนังที่เท่ากัน'
  - question: ท่อ HDPE มีอายุการใช้งานกี่ปี?
    answer: ท่อ HDPE มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี ภายใต้การใช้งานตามมาตรฐาน
  - question: วิธีติดตั้งท่อ HDPE ทำอย่างไร?
    answer: ท่อ HDPE ติดตั้งโดยใช้วิธี Butt Fusion (เชื่อมปลายต่อ) หรือ Electrofusion (เชื่อมด้วยไฟฟ้า) โดยใช้อุปกรณ์เชื่อมท่อ HDPE เฉพาะทาง
  - question: SDR ในท่อ HDPE คืออะไร?
    answer: 'SDR (Standard Dimension Ratio) คืออัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกกับความหนาผนังท่อ ค่า SDR ที่น้อยกว่าหมายถึงผนังท่อหนากว่า ทนแรงดันได้สูงกว่า'
relatedProductIds:
  - hdpe-welder
  - ppr-elephant
schemaData:
  brand: Thai HDPE
  material: High Density Polyethylene (HDPE)
  category: Water Pipe - HDPE
---

# ท่อ HDPE (High Density Polyethylene)

## ภาพรวม

ท่อ HDPE (High Density Polyethylene) หรือ **ท่อเอชดีพีอี** เป็นท่อพลาสติกคุณภาพสูงที่มีความ **ทนทานและยืดหยุ่นสูง** ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE เกรด **PE80 และ PE100**

## คุณสมบัติเด่น

ท่อ HDPE สามารถทนแรงดันได้สูงถึง **PN25 บาร์** ทนทานต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อน ไม่เกิดสนิม อายุการใช้งานยาวนานกว่า **50 ปี**

### ข้อดีของท่อ HDPE

1. **ทนแรงดันสูง** - สูงถึง PN25 บาร์
2. **ทนแรงกระแทก** - ยืดหยุ่นสูง ทนต่อการเคลื่อนไหวของดิน
3. **ไม่เกิดสนิม** - ทนสารเคมีและกรดด่าง
4. **น้ำหนักเบา** - ขนส่งและติดตั้งง่าย
5. **รอยต่อแน่นหนา** - ระบบ Butt Fusion ไม่รั่วซึม
6. **อายุการใช้งานยาว** - มากกว่า 50 ปี
7. **มาตรฐาน มอก.** - รับรองคุณภาพ

## การใช้งาน

### เหมาะสำหรับ

- **ระบบประปา** - งานผลิตน้ำประปา
- **ระบบชลประทาน** - ส่งน้ำทางการเกษตร
- **ระบบน้ำเสีย** - ท่อระบายน้ำ
- **ท่อส่งก๊าซ** - ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- **งานอุตสาหกรรม** - ท่อส่งสารเคมี
- **ระบบระบายน้ำ** - งานเทศบาลและเมือง

## มาตรฐานและรับรอง

ท่อ HDPE ผ่านมาตรฐาน:

- ✅ **มอก. 827-2547** - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ✅ **ISO 4427** - มาตรฐานสากล
- ✅ **ISO 9001** - ระบบบริหารคุณภาพ

## เกรดของท่อ HDPE

### PE80 vs PE100

| คุณสมบัติ | PE80 | PE100 |
|-----------|------|-------|
| **MRS** | 8 MPa | 10 MPa |
| **ทนแรงดัน** | สูง | สูงกว่า |
| **ราคา** | ประหยัด | สูงกว่า |
| **การใช้งาน** | ทั่วไป | แรงดันสูง |

## SDR (Standard Dimension Ratio)

**SDR** คืออัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกกับความหนาผนังท่อ

- **SDR น้อย** = ผนังหนา = ทนแรงดันสูง
- **SDR มาก** = ผนังบาง = ทนแรงดันต่ำ

ตัวอย่าง:
- SDR 9 = ทนแรงดันสูงสุด
- SDR 11 = ทนแรงดันสูง
- SDR 17 = ทนแรงดันปานกลาง
- SDR 26 = ทนแรงดันต่ำ

## การติดตั้ง

### วิธี Butt Fusion
- เหมาะสำหรับท่อ **63-1200 mm**
- ใช้ความร้อนหลอมปลายท่อ
- กดต่อกันจนเป็นชิ้นเดียว

### วิธี Electrofusion
- เหมาะสำหรับท่อ **20-630 mm**
- ใช้ข้อต่อที่มีขดลวดความร้อน
- สะดวกในพื้นที่จำกัด

## คำถามที่พบบ่อย

### ท่อ HDPE PE80 กับ PE100 ต่างกันอย่างไร?

ท่อ HDPE PE100 มีความทนทานต่อแรงดันสูงกว่า PE80 โดย PE100 มี MRS (Minimum Required Strength) 10 MPa ส่วน PE80 มี MRS 8 MPa

### ท่อ HDPE มีอายุการใช้งานกี่ปี?

ท่อ HDPE มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า **50 ปี** ภายใต้การใช้งานตามมาตรฐาน

### วิธีติดตั้งท่อ HDPE ทำอย่างไร?

ท่อ HDPE ติดตั้งโดยใช้วิธี **Butt Fusion** (เชื่อมปลายต่อ) หรือ **Electrofusion** (เชื่อมด้วยไฟฟ้า)

### SDR ในท่อ HDPE คืออะไร?

SDR (Standard Dimension Ratio) คืออัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกกับความหนาผนังท่อ ค่า SDR ที่น้อยกว่าหมายถึงผนังท่อหนากว่า

## สินค้าที่เกี่ยวข้อง

- [เครื่องเชื่อม HDPE](/เครื่องเชื่อม-hdpe/)
- [ท่อพีพีอาร์ตราช้าง](/ท่อพีพีอาร์ตราช้าง/)
