---
id: ppr-elephant
name: ท่อพีพีอาร์ตราช้าง
nameEn: PPR Elephant Pipe
slug: ท่อพีพีอาร์ตราช้าง
description: 'ท่อพีพีอาร์ตราช้าง (SCG) คุณภาพระดับสากล ทนอุณหภูมิสูง 95°C ทนความดัน 20 บาร์ อายุการใช้งาน 50 ปี'
shortDescription: 'ท่อพีพีอาร์ตราช้าง SCG มาตรฐาน DIN 8077/8078'
image: /images/2021/03/ppr-pipe_000C.jpg
seoContent: 'ท่อพีพีอาร์ตราช้าง (PPR Elephant) ผลิตโดย SCG บริษัทชั้นนำของไทย เป็นท่อพลาสติกประเภท Polypropylene Random Copolymer (PP-R) ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐาน DIN 8077/8078 จากเยอรมนี และมาตรฐาน ISO 15874 ระดับสากล'
keywords:
  - ท่อ PPR
  - ท่อพีพีอาร์
  - ท่อน้ำ PPR
  - ท่อประปา PPR
  - ราคาท่อ PPR
  - ท่อตราช้าง
  - SCG PPR
  - ท่อ PPR SCG
specifications:
  - label: วัสดุ
    value: PP-R (Polypropylene Random Copolymer)
  - label: มาตรฐาน
    value: DIN 8077/8078, ISO 15874
  - label: แรงดันทนทาน
    value: 'PN10, PN16, PN20'
    unit: bar
  - label: อุณหภูมิทนทาน
    value: '-20 ถึง 95'
    unit: °C
  - label: ขนาดท่อ
    value: '20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110'
    unit: mm
  - label: ความหนาผนัง
    value: SDR 7.4, 11, 17.6
  - label: สี
    value: ขาว, เขียว
  - label: อายุการใช้งาน
    value: '50'
    unit: ปี
features:
  - ทนอุณหภูมิสูงสุด 95°C เหมาะกับน้ำร้อน
  - ทนความดัน PN20 (20 บาร์)
  - ไม่เกิดสนิมและการกัดกร่อน
  - ผิวภายในเรียบลดการสะสมของตะกรัน
  - ติดตั้งด้วยการเชื่อมความร้อน ไม่ต้องใช้กาว
  - ปลอดภัยสำหรับน้ำดื่ม ไม่ปนเปื้อนสารพิษ
  - ฉนวนความร้อนดี ลดการสูญเสียความร้อน
  - อายุการใช้งานยาวนาน 50 ปี
  - บำรุงรักษาต่ำ ไม่ต้องทาสี
  - น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
applications:
  - ระบบประปาน้ำร้อน
  - ระบบประปาน้ำเย็น
  - ระบบทำความร้อน (Heating)
  - ระบบน้ำแรงดันสูง
  - โรงแรมและรีสอร์ท
  - โรงพยาบาลและสถานพยาบาล
  - อาคารพาณิชย์และสำนักงาน
  - โครงการบ้านจัดสรร
  - โรงงานอุตสาหกรรม
certifications:
  - DIN 8077/8078
  - ISO 15874
  - มอก. 248-2549
  - SCG Quality Certified
faq:
  - question: ท่อ PPR ตราช้างทนอุณหภูมิสูงสุดเท่าไร?
    answer: ท่อ PPR ตราช้างทนอุณหภูมิสูงสุด 95°C ทำให้เหมาะสำหรับใช้กับระบบน้ำร้อนและระบบทำความร้อน
  - question: ท่อ PPR ตราช้างอายุการใช้งานกี่ปี?
    answer: ท่อ PPR ตราช้างมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50 ปี ภายใต้การใช้งานตามมาตรฐาน
  - question: ท่อ PPR แตกต่างจากท่อ PVC อย่างไร?
    answer: ท่อ PPR ทนอุณหภูมิสูงกว่า (95°C vs 60°C) ทนแรงดันสูงกว่า ติดตั้งด้วยการเชื่อมความร้อนไม่ต้องใช้กาว และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า
  - question: วิธีติดตั้งท่อ PPR ตราช้างทำอย่างไร?
    answer: ติดตั้งโดยใช้เครื่องเชื่อมท่อ PPR อุณหภูมิ 260°C โดยเชื่อมท่อกับข้อต่อด้วยความร้อนจนกลายเป็นชิ้นเดียวกัน
  - question: ท่อ PPR ตราช้างใช้กับน้ำดื่มได้หรือไม่?
    answer: ได้ ท่อ PPR ตราช้างได้รับมาตรฐานสำหรับน้ำดื่ม ไม่ปล่อยสารพิษ และไม่เปลี่ยนแปลงรสชาติน้ำ
relatedProductIds:
  - thai-ppr
  - poloplast
  - ppr-welder
schemaData:
  brand: SCG Elephant
  manufacturer: SCG Chemicals
  material: Polypropylene Random Copolymer (PP-R)
  category: Plumbing Pipe - PPR
---

# ท่อพีพีอาร์ตราช้าง (PPR Elephant Pipe)

## ภาพรวม

ท่อพีพีอาร์ตราช้าง (PPR Elephant) ผลิตโดย SCG บริษัทชั้นนำของไทย เป็นท่อพลาสติกประเภท **Polypropylene Random Copolymer (PP-R)** ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐาน DIN 8077/8078 จากเยอรมนี และมาตรฐาน ISO 15874 ระดับสากล

## คุณสมบัติเด่น

ท่อ PPR ตราช้างมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงสุด **95°C** และทนความดันได้ถึง **20 บาร์ (PN20)** เหมาะสำหรับงานระบบประปาน้ำร้อน น้ำเย็น และระบบทำความร้อน

### ข้อดีของท่อ PPR ตราช้าง

1. **ทนความร้อนสูง** - ใช้งานกับน้ำร้อนได้ถึง 95°C
2. **ทนแรงดัน** - รับแรงดันได้สูงสุด 20 บาร์
3. **ไม่เกิดสนิม** - ไม่มีการกัดกร่อนจากสารเคมี
4. **ผิวเรียบ** - ลดการสะสมของตะกรันในท่อ
5. **ติดตั้งง่าย** - เชื่อมด้วยความร้อน ไม่ต้องใช้กาว
6. **ปลอดภัย** - ใช้กับน้ำดื่มได้ ไม่ปนเปื้อนสารพิษ
7. **อายุยาวนาน** - ใช้งานได้นาน 50 ปี

## การใช้งาน

### เหมาะสำหรัก

- ระบบประปาน้ำร้อนในโรงแรมและรีสอร์ท
- ระบบน้ำเย็นในอาคารพาณิชย์
- ระบบทำความร้อน (Heating System)
- ระบบน้ำแรงดันสูงในโรงงาน
- โรงพยาบาลและสถานพยาบาล
- โครงการบ้านจัดสรร

## มาตรฐานและรับรอง

ท่อพีพีอาร์ตราช้างได้รับมาตรฐานสากล:

- ✅ **DIN 8077/8078** - มาตรฐานเยอรมัน
- ✅ **ISO 15874** - มาตรฐานสากล
- ✅ **มอก. 248-2549** - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย
- ✅ **SCG Quality Certified** - รับรองคุณภาพโดย SCG

## วิธีการติดตั้ง

การติดตั้งท่อ PPR ตราช้างใช้ระบบ **เชื่อมความร้อน (Heat Fusion)**:

1. ตั้งเครื่องเชื่อมที่อุณหภูมิ **260°C**
2. เสียบท่อและข้อต่อเข้าในแม่พิมพ์
3. รอให้พลาสติกหลอมตัว (เวลาตามขนาดท่อ)
4. ดึงออกและเชื่อมท่อกับข้อต่อทันที
5. รอให้เย็นตัว (ประมาณ 2-3 นาที)

## คำถามที่พบบ่อย

### ท่อ PPR ตราช้างทนอุณหภูมิสูงสุดเท่าไร?

ท่อ PPR ตราช้างทนอุณหภูมิสูงสุด **95°C** ทำให้เหมาะสำหรับใช้กับระบบน้ำร้อนและระบบทำความร้อน

### ท่อ PPR ตราช้างอายุการใช้งานกี่ปี?

ท่อ PPR ตราช้างมีอายุการใช้งานยาวนานถึง **50 ปี** ภายใต้การใช้งานตามมาตรฐาน

### ท่อ PPR แตกต่างจากท่อ PVC อย่างไร?

ท่อ PPR ทนอุณหภูมิสูงกว่า (95°C vs 60°C) ทนแรงดันสูงกว่า ติดตั้งด้วยการเชื่อมความร้อนไม่ต้องใช้กาว และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

### ท่อ PPR ตราช้างใช้กับน้ำดื่มได้หรือไม่?

**ได้** ท่อ PPR ตราช้างได้รับมาตรฐานสำหรับน้ำดื่ม ไม่ปล่อยสารพิษ และไม่เปลี่ยนแปลงรสชาติน้ำ

## สินค้าที่เกี่ยวข้อง

- [ท่อ PPR Thai PPR](/ท่อppr-thaippr/)
- [ท่อ PP-R/PP-RCT POLOPLAST](/pp-r-pp-rct-poloplast/)
- [เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์](/เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์/)
