---
id: xylent
name: ท่อระบายน้ำ 3 ชั้น ไซเลนท์
nameEn: XYLENT Silent Pipe
slug: ท่อระบายน้ำ-3-ชั้น-ไซเลนท
description: 'ท่อระบายน้ำ XYLENT 3 ชั้น ลดเสียง 22dB ระบบ Push Fit ติดตั้งง่าย จาก Poloplast ยุโรป'
shortDescription: 'ท่อระบายน้ำไซเลนท์ 22dB Push Fit'
image: /images/2021/03/xylent_000C.jpg
keywords:
  - ท่อ XYLENT
  - 22 dB
  - ท่อระบายน้ำ 3 ชั้น
  - ท่อไซเลนท์
  - silent pipe
  - ท่อลดเสียง
  - Push Fit pipe
  - ท่อระบายน้ำไซเลนท์
  - Poloplast
  - ท่อ PP
  - ท่อระบายน้ำอาคาร
seoContent: 'ท่อระบายน้ำ XYLENT เป็นท่อระบายน้ำระดับพรีเมียมจาก Poloplast ประเทศออสเตรีย มีโครงสร้าง 3 ชั้น (Triple Layer) ช่วยลดเสียงรบกวนจากการไหลของน้ำได้ถึง 22 เดซิเบล ระบบ Push Fit ช่วยให้ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้กาวหรือเครื่องมือพิเศษ'
specifications:
  - label: วัสดุ
    value: PP (Polypropylene) 3 ชั้น
  - label: มาตรฐาน
    value: EN 1451, DIN 19560
  - label: การลดเสียง
    value: '22'
    unit: dB
  - label: อุณหภูมิทนทาน
    value: '-20 ถึง 95'
    unit: °C
  - label: ขนาดท่อ
    value: '32, 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160'
    unit: mm
  - label: ระบบติดตั้ง
    value: Push Fit (Push-Fit)
  - label: สี
    value: เทาอ่อน
  - label: อายุการใช้งาน
    value: '50'
    unit: ปี
features:
  - ลดเสียงรบกวน 22 dB
  - โครงสร้าง 3 ชั้น (Triple Layer)
  - ระบบ Push Fit ติดตั้งง่าย
  - ไม่ต้องใช้กาวหรือเครื่องมือพิเศษ
  - ผลิตในออสเตรีย คุณภาพยุโรป
  - ทนอุณหภูมิสูง 95°C
  - ไม่แตกหักง่าย
  - อายุการใช้งาน 50 ปี
applications:
  - ระบบระบายน้ำอาคาร
  - โรงแรมและรีสอร์ท
  - โรงพยาบาล
  - อาคารพักอาศัยระดับสูง
  - อาคารสำนักงาน
certifications:
  - EN 1451
  - DIN 19560
  - DIBt Approved
faq:
  - question: ท่อ XYLENT ลดเสียงได้กี่เดซิเบล?
    answer: ท่อ XYLENT สามารถลดเสียงรบกวนจากการไหลของน้ำได้ถึง 22 เดซิเบล ทำให้เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการความเงียบ
  - question: ระบบ Push Fit คืออะไร?
    answer: ระบบ Push Fit เป็นระบบติดตั้งที่ไม่ต้องใช้กาวหรือเครื่องมือพิเศษ เพียงสองท่อเข้าหากันก็ติดตั้งเสร็จ สะดวกและรวดเร็ว
relatedProductIds:
  - poloplast
  - upvc
schemaData:
  brand: XYLENT by Poloplast
  manufacturer: Poloplast (Austria)
  material: Polypropylene (PP) - Triple Layer
  category: Drainage Pipe - Silent
---

# ท่อระบายน้ำ 3 ชั้น XYLENT (Silent Pipe)

## ภาพรวม

ท่อระบายน้ำ **XYLENT** เป็นท่อระบายน้ำระดับพรีเมียมจาก **Poloplast ประเทศออสเตรีย** มีโครงสร้าง **3 ชั้น (Triple Layer)** ช่วยลดเสียงรบกวนจากการไหลของน้ำได้ถึง **22 เดซิเบล**

## คุณสมบัติเด่น

ระบบ **Push Fit** ช่วยให้ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้กาวหรือเครื่องมือพิเศษ ท่อ XYLENT เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการความเงียบ

### ข้อดีของท่อ XYLENT

1. **ลดเสียง 22 dB** - เงียบกว่าท่อทั่วไป
2. **3 ชั้น** - Triple Layer Structure
3. **Push Fit** - ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้กาว
4. **คุณภาพยุโรป** - ผลิตในออสเตรีย
5. **ทนอุณหภูมิ** - สูงถึง 95°C
6. **ไม่แตกหัก** - PP เกรดสูง
7. **อายุ 50 ปี** - ทนทานยาวนาน

## การใช้งาน

### เหมาะสำหรับ

- **ระบบระบายน้ำอาคาร** - ท่อระบายน้ำทิ้ง
- **โรงแรมและรีสอร์ท** - ต้องการความเงียบ
- **โรงพยาบาล** - สถานที่ต้องการความสงบ
- **อาคารพักอาศัยระดับสูง** - คอนโดระดับพรีเมียม
- **อาคารสำนักงาน** - สำนักงานเกรด A

## มาตรฐานและรับรอง

ท่อ XYLENT ผ่านมาตรฐาน:

- ✅ **EN 1451** - มาตรฐานยุโรปสำหรับท่อระบายน้ำ
- ✅ **DIN 19560** - มาตรฐานเยอรมัน
- ✅ **DIBt Approved** - รับรองโดยสถาบันก่อสร้างเยอรมัน

## โครงสร้าง 3 ชั้น

ท่อ XYLENT มีโครงสร้าง **Triple Layer**:

1. **ชั้นใน** - PP เรียบ ลดแรงเสียดทาน
2. **ชั้นกลาง** - PP แร่ เพิ่มความแข็งแรง
3. **ชั้นนอก** - PP เรียบ ป้องกันรอยขีดข่วน

โครงสร้างนี้ช่วย **ลดเสียงรบกวน** ได้ถึง **22 dB**

## ระบบ Push Fit

**Push Fit** คือระบบติดตั้งที่:
- ไม่ต้องใช้กาว
- ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
- แค่ดันท่อเข้ากันก็ติดตั้งเสร็จ
- ประหยัดเวลาและค่าแรง

## คำถามที่พบบ่อย

### ท่อ XYLENT ลดเสียงได้กี่เดซิเบล?

ท่อ XYLENT สามารถลดเสียงรบกวนจากการไหลของน้ำได้ถึง **22 เดซิเบล** ทำให้เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการความเงียบ

### ระบบ Push Fit คืออะไร?

ระบบ Push Fit เป็นระบบติดตั้งที่ **ไม่ต้องใช้กาวหรือเครื่องมือพิเศษ** เพียงสองท่อเข้าหากันก็ติดตั้งเสร็จ สะดวกและรวดเร็ว

## สินค้าที่เกี่ยวข้อง

- [ท่อ PP-R/PP-RCT POLOPLAST](/pp-r-pp-rct-poloplast/)
- [ท่อ uPVC](/ท่อupvc/)
