---
id: poloplast
name: ท่อ PP-R/PP-RCT POLOPLAST
nameEn: POLOPLAST PP-R Pipe
slug: pp-r-pp-rct-poloplast
description: 'ท่อพีพีอาร์ POLOPLAST จากเยอรมนี มาตรฐาน DVGW และ SKZ ทนอุณหภูมิ 95°C รับประกัน 10 ปี'
shortDescription: 'ท่อ PP-R/PP-RCT POLOPLAST คุณภาพเยอรมัน'
image: /images/2021/03/poloplast_000C.jpg
keywords:
  - POLOPLAST
  - ท่อเยอรมัน
  - PP-RCT
  - ท่อพีพีอาร์เกรดสูง
  - ท่อ POLOPLAST
  - ท่อ PP-R เยอรมัน
  - ท่อน้ำร้อนเยอรมัน
  - DVGW
  - SKZ
  - ท่อ PP-RCT
  - Poloplast Thailand
seoContent: 'ท่อพีพีอาร์ POLOPLAST เป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจากเยอรมนี มีทั้งรุ่น PP-R และ PP-RCT ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ท่อ POLOPLAST ผ่านมาตรฐาน DVGW และ SKZ ระดับสากล มีความทนทานสูงสุด ทนอุณหภูมิได้ถึง 95°C และทนแรงดันสูง รับประกันคุณภาพ 10 ปี'
specifications:
  - label: วัสดุ
    value: PP-R / PP-RCT (Polypropylene Random Copolymer)
  - label: มาตรฐาน
    value: DIN 8077/8078, ISO 15874, DVGW, SKZ
  - label: แรงดันทนทาน
    value: 'PN10, PN16, PN20, PN25'
    unit: bar
  - label: อุณหภูมิทนทาน
    value: '-20 ถึง 95'
    unit: °C
  - label: ขนาดท่อ
    value: '20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160'
    unit: mm
  - label: ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
    value: '0.15'
    unit: W/mK
  - label: สี
    value: ขาว, เขียว, ส้ม
  - label: อายุการใช้งาน
    value: '50'
    unit: ปี
  - label: รับประกัน
    value: '10'
    unit: ปี
features:
  - ผลิตในเยอรมนี คุณภาพระดับพรีเมียม
  - มาตรฐาน DVGW และ SKZ ระดับสากล
  - ทนอุณหภูมิสูงสุด 95°C
  - ทนแรงดันสูงถึง PN25
  - ค่านำความร้อนต่ำ 0.15 W/mK
  - ฉนวนความร้อนยอดเยี่ยม
  - ไม่เกิดสนิมและการกัดกร่อน
  - อายุการใช้งาน 50 ปี
  - รับประกัน 10 ปี
  - เหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูงสุด
applications:
  - ระบบประปาน้ำร้อนอุณหภูมิสูง
  - ระบบทำความร้อน (Heating)
  - ระบบแอร์แช่ (Chilled Water)
  - โรงแรม 5 ดาว
  - โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์
  - โครงการระดับพรีเมียม
  - โรงงานอุตสาหกรรม
certifications:
  - DIN 8077/8078
  - ISO 15874
  - DVGW
  - SKZ
  - Hygienic Certificate
faq:
  - question: ท่อ POLOPLAST กับท่อ PPR ทั่วไปต่างกันอย่างไร?
    answer: ท่อ POLOPLAST ผลิตในเยอรมนี มีมาตรฐาน DVGW และ SKZ ทนแรงดันสูงถึง PN25 มีค่านำความร้อนต่ำกว่า และรับประกัน 10 ปี ซึ่งดีกว่าท่อ PPR ทั่วไป
  - question: PP-RCT คืออะไร?
    answer: 'PP-RCT (Polypropylene Random Copolymer with modified Crystallinity and Temperature resistance) เป็นวัสดุพัฒนาต่อจาก PP-R มีความทนทานต่อแรงดันและอุณหภูมิสูงกว่า สามารถทนแรงดันได้สูงถึง PN25'
  - question: ท่อ POLOPLAST รับประกันกี่ปี?
    answer: ท่อ POLOPLAST มีการรับประกันคุณภาพ 10 ปี สะท้อนถึงความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
relatedProductIds:
  - ppr-elephant
  - thai-ppr
  - ppr-welder
schemaData:
  brand: POLOPLAST
  manufacturer: POLOPLAST GmbH (Germany)
  material: PP-R / PP-RCT
  category: Plumbing Pipe - Premium PPR
---

# ท่อ PP-R/PP-RCT POLOPLAST

## ภาพรวม

ท่อพีพีอาร์ **POLOPLAST** เป็นผลิตภัณฑ์ **ระดับพรีเมียมจากเยอรมนี** มีทั้งรุ่น PP-R และ PP-RCT ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ท่อ POLOPLAST ผ่านมาตรฐาน DVGW และ SKZ ระดับสากล

## คุณสมบัติเด่น

มีความทนทานสูงสุด **ทนอุณหภูมิได้ถึง 95°C** และ **ทนแรงดันสูงถึง PN25** รับประกันคุณภาพ **10 ปี**

### ข้อดีของท่อ POLOPLAST

1. **ผลิตในเยอรมนี** - คุณภาพระดับพรีเมียม
2. **มาตรฐานสูงสุด** - DVGW และ SKZ
3. **ทนแรงดัน PN25** - สูงที่สุดในตลาด
4. **ฉนวนความร้อนดีเยี่ยม** - ค่าการนำความร้อน 0.15 W/mK
5. **ทนอุณหภูมิ 95°C** - เหมาะกับน้ำร้อนอุณหภูมิสูง
6. **รับประกัน 10 ปี** - มั่นใจในคุณภาพ
7. **อายุการใช้งาน 50 ปี** - ลงทุนครั้งเดียว

## การใช้งาน

### เหมาะสำหรับ

- ระบบประปาน้ำร้อนอุณหภูมิสูง
- ระบบทำความร้อน (Heating)
- ระบบแอร์แช่ (Chilled Water)
- **โรงแรม 5 ดาว**
- **โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์**
- **โครงการระดับพรีเมียม**
- โรงงานอุตสาหกรรม

## มาตรฐานและรับรอง

ท่อ POLOPLAST ได้รับมาตรฐานสากล:

- ✅ **DIN 8077/8078** - มาตรฐานเยอรมัน
- ✅ **ISO 15874** - มาตรฐานสากล
- ✅ **DVGW** - สมาคมเทคนิคและวิทยาศาสตร์ก๊าซและน้ำเยอรมัน
- ✅ **SKZ** - ศูนย์เซาท์เยอรมันพลาสติก
- ✅ **Hygienic Certificate** - รับรองความปลอดภัยน้ำดื่ม

## PP-RCT Technology

**PP-RCT** (Polypropylene Random Copolymer with modified Crystallinity and Temperature resistance) เป็นวัสดุพัฒนาต่อจาก PP-R มีความทนทานต่อแรงดันและอุณหภูมิสูงกว่า สามารถทนแรงดันได้สูงถึง **PN25**

## คำถามที่พบบ่อย

### ท่อ POLOPLAST กับท่อ PPR ทั่วไปต่างกันอย่างไร?

ท่อ POLOPLAST ผลิตในเยอรมนี มีมาตรฐาน DVGW และ SKZ ทนแรงดันสูงถึง PN25 มีค่านำความร้อนต่ำกว่า และรับประกัน 10 ปี ซึ่งดีกว่าท่อ PPR ทั่วไป

### PP-RCT คืออะไร?

PP-RCT (Polypropylene Random Copolymer with modified Crystallinity and Temperature resistance) เป็นวัสดุพัฒนาต่อจาก PP-R มีความทนทานต่อแรงดันและอุณหภูมิสูงกว่า สามารถทนแรงดันได้สูงถึง PN25

### ท่อ POLOPLAST รับประกันกี่ปี?

ท่อ POLOPLAST มีการรับประกันคุณภาพ **10 ปี** สะท้อนถึงความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

## สินค้าที่เกี่ยวข้อง

- [ท่อพีพีอาร์ตราช้าง](/ท่อพีพีอาร์ตราช้าง/)
- [ท่อ PPR Thai PPR](/ท่อppr-thaippr/)
- [เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์](/เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์/)
